附件3

新型储能产业化项目申报指南

一、政策依据

《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》（粤府办〔2023〕4号）提出“省财政对新型储能产业链重点产业化项目给予支持”和“省财政资金按规定对符合条件的储能领域关键技术攻关及产业化、公共服务平台和创新平台建设予以支持”。《省级促进经济高质量发展专项资金（支持新型储能产业发展）管理实施细则》提出“支持我省企事业单位开展新型储能产业化项目”。本指南拟通过专项资金的扶持，提升新型储能产品制造能力，提升新型储能产业链关键材料、核心技术和装备自主可控水平，推动新型储能产业打造成为我省“制造业当家”的战略性支柱产业。

二、支持范围

申请时须满足对应项目所列的各项指标要求。

（一）储能型锂离子电池及材料

1.储能型锂离子电池

（1）建设内容

支持开发“大容量、低成本、长寿命、高安全、全气候、易回收”储能型锂电池技术产品研发及产业化。

技术指标

申报磷酸铁锂单体电池须满足下列技术指标：单体电池能量密度≥165Wh/kg，室温下循环寿命≥8000次（0.5C充放，100%放电深度（DOD）），容量保持率≥80%。随机抽样不少于3批次，每批次不少于3件产品，电压偏差≤10mV，容量偏差≤2%。

申报新型锰基单体电池须满足下列技术指标：单体电池能量密度≥200Wh/kg，室温下循环寿命≥8000次（0.5C充放，100%放电深度（DOD）），容量保持率≥80%。随机抽样不少于3批次，每批次不少于3件产品，电压偏差≤10mV，容量偏差≤2%。

（3）产业化与推广指标

申报磷酸铁锂单体电池，其销售收入不低于5000万元。申报新型锰基单体电池，其销售收入不低于3000万元。

2.储能电池用正极材料

（1）建设内容

提升正极材料的比容量等性能，支持先进技术产品研发及产业化。

（2）技术指标

申报磷酸铁锂正极材料的，随机抽样不少于3批次产品，均须满足下列技术指标：比容量≥160mAh/g，首次库仑效率≥95%。

申报新型锰基正极材料的，随机抽样不少于3批次产品，均须满足下列技术指标：比容量≥150mAh/g，0.1C 中值电压≥3.6V，首次库伦效率≥95%，锰含量≥50％。

（3）产业化与推广指标

申报磷酸铁锂正极材料，其销售收入不低于3000万元。申报新型锰基正极材料，其销售收入不低于1000万元。

3.储能电池用负极材料

（1）建设内容

支持开展硅碳负极体积膨胀的改良、规模化制备及应用，支持先进负极材料研发及产业化。

（2）技术指标

申报碳（石墨）负极材料的，随机抽样不少于3批次产品，均须满足下列技术指标：比容量≥350Ah/kg，首次库伦效率≥93%，金属杂质含量≤50ppm。

申报硅碳负极材料的，随机抽样不少于3批次产品，均须满足下列技术指标：比容量≥500Ah/kg，首次库伦效率≥85%，金属杂质含量≤50ppm。

（3）产业化与推广指标

申报碳（石墨）负极材料，其销售收入不低于3000万元。申报硅碳负极材料，其销售收入不低于1000万元。

4.隔膜

（1）建设内容

提升隔膜孔隙结构一致性、拉伸强度、抗穿刺强度和透气性能，推动隔膜产业化发展。

（2）技术指标

干法单向拉伸：纵向拉伸强度≥140MPa，横向拉伸强度≥12MPa，穿刺强度≥0.16N/μm。热收缩率：MD≤3%、TD≤1%。

干法双向拉伸：纵向拉伸强度≥130MPa，横向拉伸强度≥30MPa，穿刺强度≥0.16N/μm。热收缩率：MD≤3%、TD≤1%。

湿法双向拉伸：纵向拉伸强度≥130MPa，横向拉伸强度≥108MPa，穿刺强度≥0.245N/μm。热收缩率：MD≤3%、TD≤1%。

（3）产业化与推广指标

销售收入不低于1000万元。

（二）储能型钠离子电池及材料

1.储能型钠离子电池

（1）建设内容

支持高单体能量密度、长循环寿命、高容量保持率的储能型钠电池研发及产业化。

（2）技术指标

单体电芯能量密度≥130Wh/kg，室温下循环寿命≥5000次（0.5C充放，100%放电深度（DOD）），容量保持率≥70%。

产业化与推广指标。

销售收入不低于1000万元，或示范应用不低于10MWh（兆瓦时）。

2.钠离子电池负极材料

（1）建设内容

研发高比容量、高安全、高功率、长寿命钠离子电池复合负极材料，显著提高硬碳容量，推动产业化发展。

（2）技术指标

随机抽样不少于3批次产品，均须满足硬碳比容量≥300mAh/g，首次库伦效率≥90%。

（3）产业化与推广指标

销售收入不低于500万元。

（三）液流电池

1.全钒液流电池

（1）建设内容

发展低成本、高能量密度的全钒、铬铁、锌基液流电池，提升液流电池能量效率和系统可靠性，降低全周期使用成本，促进产业化发展。

（2）技术指标

能量密度≥20Wh/L，能量转化效率：DC≥75%(含泵耗)、AC≥70%，连续循环1000圈系统能量效率和容量恢复率≥95%和≥90%，工作温度-25℃~40℃，防护等级≥IP54。

（3）产业化与推广指标

装机不低于100MW（兆瓦）。

2.锌基液流电池

（1）建设内容

发展低成本、高能量密度的全钒、铬铁、锌基液流电池，提升液流电池能量效率和系统可靠性，降低全周期使用成本，促进产业化发展。

（2）技术指标

能量密度≥20Wh/L ，AC-AC系统效率≥70%，连续循环1000圈系统能量效率和容量恢复率≥95%和≥90%，工作温度-35℃~40℃，防护等级≥IP54。

（3）产业化与推广指标

装机不低于50MW（兆瓦）。

3.铁铬液流电池

（1）建设内容

发展低成本、高能量密度的全钒、铬铁、锌基液流电池，提升液流电池能量效率和系统可靠性，降低全周期使用成本，促进产业化发展。

（2）技术指标

能量密度≥20Wh/L，AC-AC系统效率≥70%，连续循环1000圈系统能量效率和容量恢复率≥95%和≥90%，运行温度-10~45℃，防护等级≥IP54。

（3）产业化与推广指标

装机不低于50MW（兆瓦）。

（四）其他储能系统

1.飞轮储能系统

（1）建设内容

推动飞轮储能、氢储能等其他新型储能技术装备研发及产业化突破。

（2）技术指标

飞轮储能系统单体功率≥1MW（兆瓦），充放电循环效率≥88%，热备待机损耗＜1%。

（3）产业化与推广指标

实际储能装机不低于50MW（兆瓦），或销售额不低于5000万元。

2.固体氧化物电解池

（1）建设内容

发展高效率固体氧化物电解池（SOEC）电解水制氢技术，开发高效率SOEC单电池材料及制备工艺，设计高转化率SOEC电堆结构，实现SOEC电堆的批量制备工艺开发，推动SOEC技术的产业化发展。

（2）技术指标

SOEC电堆单元制氢功率≥5kW，体积功率密度≥500 W/L；工作温度≤750℃，水氢比90:10条件下，水蒸气转换率≥80%，电流密度≥0.5A/cm2，电堆制氢效率≥99%。

（3）产业化与推广指标

实现SOEC电堆规模化生产，建成年产能≥6MW，销售收入不低于2000万。

三、专题申报条件

1.申报主体为依法注册、具有独立承担民事责任能力、诚信经营、依法纳税、未被纳入失信惩戒主体名单、经营异常名录或其他失信主体名单（可提供无违法违规证明公共信用信息报告为重要佐证材料）、近3年在专项审计、绩效评价、监督检查等方面未出现严重违法违规情况的企事业单位。

2.申报项目应符合国家和省产业政策。

3.申报单位近三年在质量、安全、环保等方面未发生重大及以上事故。

4.申报项目未获得过国家和省级财政资金的支持。

5.项目只有一个申报主体，不允许联合申报。同一财政预算年度，集团性质企（事）业单位，集团或下属单位只能有一家主体进行申报。入选工业和信息化部锂离子电池行业规范公告企业项目优先支持。

6.申报主体要求以新型储能及材料领域制造为主营业务，且制造销售（营业）收入占企业收入总额的比例不低于60%（以有资质的会计师事务所提供的最近一个完整年度审计报告为准）。

7.项目启动时间不早于2022年1月1日，完工时间不迟于2023年12月31日（发票和支付凭证时间均须在此期间内，申报单位提供完工情况说明，地市工业和信息化局出具项目完工证明）。

8.申报项目的产业化投入费用（仅限于设备购置费、配套软件购置费、设备软件安装调试费、研发材料购置费、自研设备外协加工费、工程样品测试费，不含税，且必须是用于本项目的合理费用）不低于1000万元（以实际支付凭证及发票为准）。其中，设备购置费、软件购置费及设备软件安装调试费合计不低于产业化总投入的60%（须区分财政资金和自筹资金提供购置的设备、软件、研发材料详细清单）；其余每项费用均不得高于产业化总投入的15%；项目申报时，单价超过50万元或单项总价超过200万元的设备、软件，单价超过10万元或单项总价超过50万元的研发材料须提供项目相关性论证说明及第三方价格公允性评估报告，以及根据以上要求提供第三方权威机构出具的项目总投资专项审计报告。

9.申报项目须为新型储能产业链相关产品产业化项目，须符合本指南“三、重点任务条件及目标”申报项目产品所列技术和产业化与推广指标（以具备CNAS认可资质或具备CMA认可资质的本领域第三方权威机构提供的检测报告为准，对照指南所列参数逐项提供检测数据是否符合的结论性意见）。申报“储能型锂离子电池”方向，须提供第三方权威机构提供的室温下循环寿命≥8000次（0.5C充放，100%放电深度（DOD））且容量保持率≥80%或循环1000次（1C充2C放，100%放电深度（DOD））且容量保持率≥92%的检测报告。申报“储能型钠离子电池”方向，须提供第三方权威机构提供的室温下循环寿命≥5000次（0.5C充放，100%放电深度（DOD））且容量保持率≥70%或循环1000次（1C充2C放，100%放电深度（DOD））且容量保持率≥90%的检测报告。

10.申报项目具有核心关键技术和自主知识产权，需具有已授权的发明专利（须为第一发明权人，以专利证书为准）或控股母公司授权使用的专利（以专利授权证明文件为准）。

四、支持方式

本方向项目财政扶持资金采用事后奖励方式，对符合条件的项目，择优分别按照在2022年1月1日至2023年12月31日期间内（发票和支付凭证时间均须在此期间内），不超过已投入产业化费用（按本指南第三点第8条说明）30%的标准予以补助，此专题同一主体每年只能申报一个项目，奖补资金不超过1000万元，具体补助额度根据年度资金预算控制指标和入库项目申请情况等因素确定。

五、申报材料要求

申报单位应按照规定格式编制申报材料，包括项目申报材料（封面、申报函、项目承诺书、项目申报表、项目绩效目标表、项目实施说明书）以及必备佐证材料（营业执照、完整年度审计报告、项目完工情况说明、产品检测报告、项目开支专项审计报告及项目成本费用归集表、产品销售合同、发票和支付凭证、专利证书以及发明专利内容与申报产品核心技术的关联性说明等）。其中，项目申报表中年度上缴税收数据以税务部门出具的税收证明或纳税申报表数据为准，年度财务数据须经有资质的会计师事务所提供的完整年度审计报告为准；项目实施说明书须提交申报的工程产品与业界同类性能最优产品的对比分析数据，列举产品的技术优势和应用前景，以及该应用领域客户以往产品使用情况，并附产品外观照片等材料。申报产品存在关联交易的，申报单位应如实提供相应说明（包括交易双方（多方）股权结构等关联情况、交易产品价格公允性说明），不得虚报产品价格，并签署价格真实性承诺函。