受检工程施工安全生产检查存在问题

序号	工程名称	工程所在地	施工单位	监理单位	整 改 内 容
1	普宁国际商贸中心·金莎国际酒店	普宁市	湖南省建筑工程集团公司	湖南省益佳建设监理有限公司	塔吊未办理使用登记手续，未检测；

材料堆放零乱，未及时清理；

施工方案审批审核混乱，出现多人签名；

企业检查流于形式；
2	普宁市新中医院住院大楼	普宁市	汕头市潮阳第三建筑总公司	广东省城规建设监理有限公司	施工临时用电乱接，无按施工方案实施；

楼梯口、临边无防护，外脚手架基础杂物多，脚手板未满铺；

无企业季度安全检查；

安全网材质差，无检验报告；
3	惠来县南环二路第三标段	惠来县	江西嘉业建设工程集团公司	广东粤能工程管理

有限公司	未按要求对施工现场实行围挡，欠缺安全警示标志；

施工用电不符合规范要求；

临边防护存在安全隐患；
4	凯悦国际	惠来县	广东新宏成建筑工程有限公司	揭阳市建设工程监理公司惠来分公司	在尚未施工的建筑物内设置员工宿舍；

外脚手架未按施工方案搭设，悬挑层与方案不符；

项目负责人未到位；

特种人员证件欠缺；

脚手板、楼板杂物未及时清理；
5	东方新城

丹阳园二期	揭东区	广东金典建筑安装工程有限公司	揭阳市工程建设监理有限公司	工程未封闭管理；

外脚手架基础杂物多，脚手板未满铺，钢丝绳绳扣不规范；

场区积水较多；

各层消防器材欠缺，消防水管欠缺；

各层临边、楼梯侧边以及洞口防护欠缺；
6	揭阳监狱职工文体活动用房	揭东区	广东辰展建设有限公司	揭阳市质安工程建设监理有限公司	电梯井口、楼梯侧边、楼层周边欠防护；

外脚手架、脚手板未满铺，安全网破旧，架体基础杂物多；

公司领导及项目负责人未认真履行带班检查制度；

各层消防水管，灭火器材欠缺，安全警示标志少；

提升架操作台、顶棚防护不规范；

墙体材料与设计图纸不符合。
7	榕城区国家税务局	榕城区	揭阳市榕江建筑工程总公司	揭阳市工程建设监理有限公司	在建工程的违规住人，存放摩托车；

提升架未按规定办理使用登记手续；

电梯井口、临边防护严重欠缺；

外脚手架基础杂物多，排水措施差，脚手板未满铺，安全网破旧；

各层未设置消防水管、灭火器材、施工用电乱拉乱接；

未使用JGJ59-2011新表格，安全月宣传氛围差；

公司领导未落实带班检查制度；

局部混凝土因胀模出现尺寸偏差，外漏钢筋未处理。
8	一品嘉园（一期）	空港区	揭东县市政建筑工程总公司	揭阳市工程建设监理有限公司	各层未做到工完场清，安全警示标志欠缺多；

电梯井口、楼梯侧边、临边、洞口等欠防护；

外脚手架、脚手板杂物多，卸料平台安装不规范；

施工用电未按三相五线，存在乱拉乱接现象；

各层消防水管安装不到位；

塔吊未办理使用登记手续；

安全管理机构设置不全；

工地围挡不规范，钢筋加工场顶棚搭设不规范。
9	河婆盛发新城

二期	揭西县	揭阳市揭西建筑安装工程总公司	揭阳市工程建设监理有限公司	外脚手架属危险性较大分部分项工程，未经专家论证；

临边欠防护，各层欠消防水管；

工人宿舍生活垃圾未及时清理，未落实“千万农民工同上一堂课”；

未认真落实县建设局及安监站整改通知书；

安全管理资料存在代签名现象；

质量保证资料欠缺较多；