
附件

揭阳市生态环境保护“十五五”规划重点项目

重点项目9类208个，总投资约429.07亿元，“十五五”期间投资约408.25亿元。
（1） 美丽经济重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目4个，总投资161800万元，“十五五”期间计划投资98200万元

	1 
	揭阳市榕城区鹏馨200MW/400MWH独立储能电站
	2025-2027
	项目总面积约50亩，建筑面积约3000平方米，储能电站建设总规模为200MW/400MWh，采用磷酸铁锂储能系统，户外预制舱布置，并配套建设1座220kV升压站1回220kV送出线路。土建由广东省揭阳电力房地产开发有限公司负责，广东鹏馨储能科技有限公司负责设备采购安装和营运。
	榕城区

人民政府
	总投资63800.00，“十五五”期间计划投资15000.00
	优先

	2 
	广东宏鸣生物废弃物循环利用技术开发项目
	2024-2029
	项目占地面积约10000平方米，总建筑面积15000平方米，主要改建一栋旧建筑物，改建为生物废弃物循环利用研发中心大楼，含研发实验室、检验室、生产车间、物流调控中心；对园区进行改建，并对原有建筑物进行修缮、配套办公宿舍楼及其配套设施设备等。主要工艺流程为：从正规屠宰场采购牛骨、牛肝、牛脾等原材料，经过专业设备进行提取、离心、超滤等工艺，并喷雾干燥，最后制片包装。滤出的原料废渣作为动物饲料，形成回收循环利用。
	普宁市

人民政府
	总投资14000.00，“十五五”期间计划投资11700.00
	优先

	3 
	揭阳绿色化工与高端材料新技术研究中心
	2025-2030
	建筑面积约6.7万平方米，主要围绕大南海大石化产业“建链、延链、补链、强链”，建设特种实验室、仪器分析中心、培训中心、研究院实验基地、研究院科研中心、人才大厦、商业综合楼等。本中心旨在深入研究、开发和完善全品类废塑料的化学循环技术及裂解产品的产业链延伸方案，以重点项目研发带动产业技术突破，打造东粤绿色化工与新材料方向的科技创新科研孵化基地。
	揭阳高新区管委会
	总投资45000.00，“十五五”期间计划投资39000.00
	优先

	4 
	国鑫金属再生资源回收加工项目
	2024-2030
	国鑫金属再生资源回收加工项目计划总投资39000万元，总占地面积：100248平方米，总建筑面积：150372平方米。项目分三期建设，一期投资9500万元，新建1座废钢加工厂房和堆场对废钢进行集中处理，配套废钢打包机、废钢拆包机和废钢剪切机，以及废钢槽运输线、抓钢机、起重机、电磁吸盘吊等移动设施用于堆垛、装卸物料。年加工处理废钢45万吨。一期占地面积30302平方米，建筑面积11289平方米；二期计划投资20000万元，占地面积43226平方米；三期计划投资10000万元，占地面积26720平方米。
	揭阳高新区管委会
	总投资39000.00，“十五五”期间计划投资32500.00
	优先


（2） 美丽城市重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目9个，总投资555405.93万元，“十五五”期间计划投资437005.93万元

	1 
	榕城区老旧小区改造工程(中山、西马、榕华、新兴片区)
	2025-2030
	建设内容主要包括建筑本体修缮，基础设施改造（停车位3424个、充电基础设施1712套、供水管网89.6公里、雨水管网23.6公里、污水管网33.7公里、电力线路整治20.7公里、照明设施改造1693套、社区大型广告位228个）；服务设施提升等配套工程。
	榕城区

人民政府
	总投资75400.00，“十五五”期间计划投资50000.00
	优先

	2 
	榕城区老旧小区改造提升工程项目
	2026-2030
	本项目已纳入揭阳市榕城区老旧小区改造规划，涉及华诚花园、江滨花园等老旧小区改造及周边配套设施建设，改造范围15.31万平方米，共计87栋、1905户，配套提升老旧小区供水管网约3000米、排水管网约3550米、垃圾处理配套改造17处，配套道路、三线整治、消防系统配置、电梯加装，建设停车场泊位686个等内容，通过改造建设改善当地人居环境，完善片区公共配套设施，消除安全隐患，改善社区整体环境，提高人民生活水平。
	榕城区

人民政府
	总投资25400.00，“十五五”期间计划投资24000.00
	优先

	3 
	揭阳市主城区（东片）老旧街区综合提升改造工程
	2025-2030
	建设内容包括建筑外墙、楼道等公共部位改造提升9.8万平方米，房屋修缮保护5.6万平方米；小区雨水、污水管网改造63公里，沟渠清淤32.5万立方米，新建排涝泵站2处，三线整治91.5公里，供水管网更换52.7公里，燃气管道工程5876户；小区道路（含巷道）及附属设施改造10.9公里；非机动车车棚改造80个，围墙改造11.8公里，健身设施200套，垃圾分类设施120套；配套消防、停车、充电等设施。
	榕城区

人民政府
	总投资119100.00，“十五五”期间计划投资80000.00
	优先

	4 
	揭阳市主城区（西片）老旧街区综合提升改造工程
	2025-2030
	建设内容包括建筑外墙、楼道等公共部位改造提升11.3万平方米，房屋修缮保护2.2万平方米；小区雨水、污水管网改造43公里，沟渠清淤28.8立方米，新建水闸1处，三线整治62.5公里，供水管网更换42.6公里，燃气管道工程2364户；小区道路（含巷道）及附属设施改造6.8公里；非机动车车棚改造85个，围墙改造9.64公里，健身设施150套，垃圾分类设施90套；配套消防、停车、充电等设施。
	榕城区

人民政府
	总投资85100.00，“十五五”期间计划投资70000.00
	优先

	5 
	揭阳市榕城区老旧厂区改造建设项目
	2025-2030
	本项目将港口机械厂、通用机械厂等老旧厂区改造成为文化旅游基础设施，占地8.3万平方米，具体为：1.游客服务中心，建筑面积5763平方米；2.明清古建筑历史文化、近代工业文化展厅，建筑面积1.8万平方米；3.非物质文化遗产“青狮馆”“龙舞馆”，建筑面积6952平方米；4.传统手工技艺传习馆，建筑面积1.1万平方米；5.景点道路2.5公里，停车场2.5万平方米、标识牌26个、旅游公厕13间、智慧景点管理系统13套。
	榕城区

人民政府
	总投资66100.00，“十五五”期间计划投资40000.00
	优先

	6 
	揭阳市榕城区古禁城（元代）旅游配套设施建设项目
	2025-2028
	建设禁城游客综合服务中心5000平方米，建设文物展示区3000平方米，另配套建设停车位300个；同时对古禁城范围及周边街巷实施禁城文化展示改造6450平方米，对古禁城内公房进行文化元素改造提升25800平方米，对古禁城特色游览路线进行基础配套改造8800平方米，新增旅游标识系统1套、智慧景点管理系统5套等内容。
	榕城区

人民政府
	总投资30400.00，“十五五”期间计划投资25000.00
	优先

	7 
	揭阳市榕城区省级历史文化街区保护项目
	2025-2030
	包括西马路、东门直街东段、石鼓里、中山路四条省级历史文化街区的保护改造，包括公共文化设施、特色街区改造、旅游配套等
	榕城区

人民政府
	总投资95900.00，“十五五”期间计划投资92000.00
	优先

	8 
	榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目
	2025-2027
	1．沿榕江南河北岸设置文旅驿站、旅游厕所各6处；2．沿河设置游船码头及配套服务设施；3．结合游船码头和服务中心建设停车场（包含充电桩），占地1.2万平方米；4．沿滨江步道设置观景平台和网红打卡点10处；5．利用现状建筑改造为游船服务中心5400平方米、滨江旅游休闲服务街区10600平方米、榕江滨江博物馆1200平方米等；6．设置旅游标识系统10处；7．沿榕江南河北岸建设滨江旅游步道6.85公里。
	揭阳古城建设投资发展有限公司
	25405.93
	非优先

	9 
	揭东区城镇老旧小区综合提升改造工程
	2025-2028
	提升改造对城区39个老旧小区，针对配套设施、民生安全、便捷适老、风貌整洁等进行实施。内容包括：1.小区道路，2.小区景观，3.车位序化，4.小区围墙，5.建筑出新，6.屋面分析，7.大门门房，8.监控设置，9.沿街店招，10.文化及配套设施，11.雨污管网，12.自来水管网提升，13.新建燃气管网等。
	揭东区

人民政府
	总投资32600.00，“十五五”期间计划投资30600.00
	优先


（3） 美丽乡村重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目5个，总投资136600万元，“十五五”期间计划投资111000万元

	1 
	榕城区京冈片区农村人居环境整治工程
	2025-2030
	为全面提高京冈片区农村人居环境品质，提升市政设施正常运行率，促进农村生态环境明显改善。整个片区拟改造修复污水管网9.45公里，新建污水管网22.45公里，改造修复农村集中供水管网50.15公里，新建农村集中供水管网16.2公里，新建生态停车场2处，共250个车位，改造公厕4个，配套三线整治、道路基础设施改造等。
	榕城区
人民政府
	总投资16600.00，“十五五”期间计划投资12000.00
	优先

	2 
	榕城区仙桥古溪南片区农村人居环境综合整治建设项目
	2025-2030
	项目位于揭阳市榕城区仙桥街道，覆盖西岐村、山前村、高湖村，惠及农民2.1万人，改造提升范围约9.1平方公里。主要建设规模及内容：新建和改造污水管网5公里；污水处理设施2座；生活垃圾收集转运点13座，标准化公厕13个，生态停车场12800平方米，配备288个充电桩；“三线”整治32.37公里，民房微改造591栋，改造乡村道路及附属设施，路段全长19公里；河道沟渠综合整治11.44万立方米；建设村民休闲文化场地2万平方米等。
	榕城区
人民政府
	总投资20600.00，“十五五”期间计划投资15000.00
	优先

	3 
	榕城区东泮片区人居环境综合整治项目
	2025-2030
	项目覆盖东泮村、沟口村、望龙头村和沙港村，综合整治范围约0.86平方公里，主要建设内容为：污水管网3公里，市场改造建设3600平方米，排洪渠整治1.2公里，民房改造198座，以及升级改造周边道路、文化活动设施等配套人居环境建设内容。
	榕城区
人民政府
	总投资19600.00，“十五五”期间计划投资15000.00
	优先

	4 
	榕城区渔湖片区人居环境综合整治项目
	2025-2030
	为改善榕城区渔湖片区群众生产条件和生活环境，推进人居环境综合治理，显著提升村容村貌，包括新建停车场4.2万平方米，提供停车位1200个，新建排水管网改造10.6公里，内河整治3.52万平方米，内河及沟渠清淤14.6万平方米，民房微改造370栋，配套道路改造及附属设施改造等。
	榕城区
人民政府
	总投资29800.00，“十五五”期间计划投资20000.00
	优先

	5 
	揭西县金和镇农村人居环境整治提升项目
	2025-2028
	完善13个村的农村道路提升改造及配套工程，宽约6米，总长约125公里;垃圾收运站提升改造285个；完善13个村的污水设施；对全镇13个村建设标准化三类公共厕所91座，每座标准化公厕建筑面积40平方米；建立村级文化健身场所91个；对破旧附属设施开展清理、拆除、整冶，面积约13000平方米；建设广告牌700处，建设立体智慧停车场20处。
	揭西县
人民政府
	总投资50000.00，“十五五”期间计划投资49000.00
	优先


（4） 美丽蓝天重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目5个，总投资186900万元，“十五五”期间计划投资186900万元

	1 
	揭阳市活性炭再生中心
	2026-2029
	建设一座年再生3万吨的活性炭再生中心。拟通过总体设计、统筹，集中收集、治理和管控的方式，建设一座年再生3万吨的活性炭再生中心，环境主管部门在区县间活性炭转移、全市一盘棋的统筹上全力配合活性炭再生中心并提供政策指引和配合协调，规范涉活性炭企业的活性炭使用和更换。在当地创新活性炭使用、更换和相关危废资源化的新模式。
	市生态环境局、
普宁市人民政府
	15500.00
	优先

	2 
	大气污染防治综合管理服务项目
	2026-2030
	组织运行维护7个机动车遥感检测点位、LDAR系统、油气回收系统，确保设备、系统正常运行；组织开展道路、非道路移动源抽测抽检工作，整治超标移动源；实施机动车排放检验检测机构明管明线改造，在源头杜绝通过物理方式弄虚作假；建设机动车排放数据安全加密系统，在软件端口杜绝通过虚拟方式弄虚作假。
	市生态环境局、各县（市、区）人民政府（管委会）
	1400.00
	优先

	3 
	VOCs“绿岛”共享治污拓展项目
	2026-2030
	主要包括榕城区、揭东区、普宁市和高新区，通过引入规模化、自动化企业或本地行业协会，整改目前小、散、乱的制鞋、塑料、印刷等传统行业，实现集中治污、统一达标排放的目的。
	市工业和信息化局、市生态环境局、榕城区人民政府、揭东区人民政府、普宁市人民政府、高新区管委会
	30000
	优先

	4 
	扬尘与裸土智慧化治理项目
	2026-2030
	对全市各类裸土、建筑工地、消纳场进行摸底建档，形成动态更新的“一张图”。在重点工地安装视频监控和扬尘在线监测设施并联网。推广渣土车“两点一线”（工地-消纳场-运输路线）智慧监管系统，实现扬尘污染的可视化、可量化管理。
	市住房和城乡建设局、市交通运输局、市生态环境局、各县（市、区）人民政府（管委会）
	5000
	优先

	5 
	揭阳凯美特气体有限公司尾气回收综合利用项目
	2025-2027
	规划建设30万吨/年二氧化碳回收装置一套、40万吨/年工业、电子级双氧水装置一套及相关配套公用工程、公共设施。项目占地面积约150亩，建成投产后可生产高纯食品级二氧化碳30万吨/年、食品级干冰5万吨/年、27.5%工业级双氧水产量12万吨/年、60%工业级双氧水12.83万吨/年、31%电子级双氧水3万吨/年。
	大南海石化工业区
管委会
	135000
	非优先


（5） 美丽河湖重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目137个，总投资2185209.92万元，“十五五”期间计划投资2184609.92万元

	1 
	榕江南北河干流（市管河段）清淤工程
	2026-2030
	项目重点清浚榕江南河干流三洲拦河闸至双溪嘴长40公里和北河干流北河桥闸至双溪嘴长40公里河段。
	市水务集团
	80000
	优先

	2 
	榕江流域水环境质量提升与水功能区优化调整技术支撑项目
	2026
	开展榕江流域水环境质量提升与全市水功能区优化调整工作，引入专业性强、治水经验丰富的技术咨询单位开展技术支撑，工作范围包括榕江全长175公里（揭阳市内133公里）以及《广东省水功能区划省市分级优化工作方案》省级管理水体和市级基本范围水体。通过现场排查、分析研判，分析榕江流域污染源强和重点污染区域，识别制约性问题和关键节点，及时开展管网、污水处理设施等效益跟踪评估，保障各项重点工程有序推进、有效衔接，力争早见成效，并推动榕江流域水质持续改善；通过对区划成果进行审核及意见修改，确保水功能区优化调整成果符合技术规范和管理要求。
	市生态环境局
	236.06
	优先

	3 
	揭阳市美丽河湖保护与建设技术支撑项目
	2026
	一是对揭阳市4条纳入国家美丽河湖保护与建设清单的河流开展现状调查，对照国家和我省美丽河湖保护与建设指标体系，深入分析水生态环境现状与美丽河湖保护与建设相关要求、标准的差距，梳理存在的问题并研究提出有针对性的措施建议。二是针对不少于50条重点支流和县城黑臭水体入河排污口进行查缺补漏，强化入河污染物管控，切实推动地表水环境质量稳步提升。三是系统开展项目技术指导谋划评估，全面提升美丽河湖保护与建设项目申报质量和实施可行性。
	市生态环境局
	181.2
	优先

	4 
	揭阳市美丽河湖保护与建设技术支撑项目二期
	2027
	对照国家和我省美丽河湖保护与建设指标体系，深入分析水生态环境现状与美丽河湖保护与建设相关要求、标准的差距，梳理存在的问题并研究提出有针对性的措施建议,提供全面细致的技术服务支撑。
	市生态环境局
	500
	优先

	5 
	揭阳市美丽河湖保护与建设技术支撑项目三期
	2028
	对照国家和我省美丽河湖保护与建设指标体系，深入分析水生态环境现状与美丽河湖保护与建设相关要求、标准的差距，梳理存在的问题并研究提出有针对性的措施建议,提供全面细致的技术服务支撑。
	市生态环境局
	500
	优先

	6 
	揭阳市美丽河湖保护与建设技术支撑项目四期
	2029
	对照国家和我省美丽河湖保护与建设指标体系，深入分析水生态环境现状与美丽河湖保护与建设相关要求、标准的差距，梳理存在的问题并研究提出有针对性的措施建议,提供全面细致的技术服务支撑。
	市生态环境局
	500
	优先

	7 
	揭阳市美丽河湖保护与建设技术支撑项目五期
	2030
	对照国家和我省美丽河湖保护与建设指标体系，深入分析水生态环境现状与美丽河湖保护与建设相关要求、标准的差距，梳理存在的问题并研究提出有针对性的措施建议,提供全面细致的技术服务支撑。
	市生态环境局
	500
	优先

	8 
	揭阳市榕城区地都镇、仙桥街道、登岗镇、梅云街道农村生活污水“一村一策”项目（二期）
	2026-2027
	新建污水处理设施22座，新建管网108.44公里，配套潜水泵设备13套，排水沟渠改造31.5公里。
	揭阳市榕城区城市建设发展有限公司
	12704.48
	非优先

	9 
	揭阳市榕江流域榕江南河重点支流水环境综合
治理工程
	2027~2028
	本项目包括次支干管污水管网工程和生态修复工程，其中次支干管污水管网工程包括次支干管污水管网工程总长约14.05公里（包括干管1.23公里，管径为DN400~DN500，次支管12.82公里，管径为DN200~DN300）；管网普查约11.5公里，管道清淤及修复约2950米；生态修复工程包括新增生态湿地1480平方米及EHBR膜系统。
	榕城区仙桥街道办事处
	5588.2
	优先

	10 
	榕城南部片区市政污水管网完善工程
	2025-2027
	在榕城南部片区新建DN300-DN1000污水管79.03公里：（1）完善市政道路污水管，在环市西路等市政道路新建DN300-DN1000污水管约34.36公里；（2）完善工业区道路污水管，在大西一路等工业区道路新建DN300污水管约14.08公里；（3）梅云街道西片区污水集中收集处理，在望江路南西等市政道路新建DN300-DN600污水管约30.59公里。
	榕城区住房和城乡建设局
	42477.99
	非优先

	11 
	榕城区京冈古村落水污染治理及生态修复工程
	2025-2027
	生态缓冲带治理工程包括生态框护脚560立方米，生态叠石护脚600立方米；生态木桩护脚2141米，生态缓冲带栽种面积13204平方米；垃圾清理13204平方米；水生态修复工程包括沉水植物25600平方米，河床水生态基底修复25600平方米，管护路8205平方米，生态沟渠2735米；管网截污工程包括路面破除及恢复2940平方米，主管道检测修复2888米，新建管道2450米，检查井61座，淀池31座，管道封堵22处，提升泵站1座。
	榕城区京冈街道办事处
	3132.16
	非优先

	12 
	榕江流域地都镇枫美村污水水质净化及资源化利用工程
	2026-2027
	对枫美村末端污水进行收集，并进行水质净化及资源化利用，总投资约3200万元，一体化处理设施规模约1500吨每天，DN500末端收集污水管网约1.5公里，DN100中水回用管道约2.5公里。
	榕城区地都镇人民政府
	3200
	非优先

	13 
	榕城区仙桥街道雨污分流二期
工程
	2024-2027
	该工程承担揭阳市榕城区仙桥街道约12万人口的污水排放。该工程计划总投资约2.04亿元，主要建设内容为新建污水收集支细管网约147公里，为仙梅污水处理厂、仙桥南污水处理厂等2座污水处理厂的配套管网完善工程。
	榕城区人民
政府
	10400
	非优先

	14 
	榕城区梅云街道雨污分流二期
工程
	2026-2027
	村内新建污水管道DN300污水管道35820米，DN200污水管道105141米;新建内容村内污水管道末端与市政管网或一体化污水处理设施DN300驳接管道5400米:新建DN500市政污水管道2268米。
	榕城区人民
政府
	20500
	非优先

	15 
	榕城区仙梅污水处理厂扩建项目
	2026-2027
	目前仙梅污水处理厂日处理能力2万吨/天，处理仙桥北片区与梅云东片区的污水，处理能力远远不足。计划实施榕城区仙梅污水处理厂扩建项目，在原址扩建新增2万吨/天的处理能力。
	榕城区住房和城乡建设局
	12000
	非优先

	16 
	仙桥南污水处理厂扩建项目
	2026-2027
	目前仙桥南污水处理厂日处理能力1万吨/天，处理仙桥南片区的污水，处理能力不足。计划实施仙桥南污水处理厂扩建项目，在原址扩建新增1万吨/天的处理能力。
	榕城区住房和城乡建设局
	8000
	非优先

	17 
	榕城区地都镇南陇水库饮用水水源地规范化建设工程项目
	2026-2030
	在水源地保护区周围建设隔离防护围栏、围网和水源地警示标志工程以及饮用水水源地视频监控管理工程：水库岸边布置防护网，防护网高1.7米，沿水库总长16公里。防护网每3米固定基座，地下为0.5立方米的混凝土基础，基座间距3米，每3米需加固固定钢管，则钢管数量约5334条；水源管理区和保护区加竖警示牌100面；安装8个监控视频，用于监控水质指标。
	榕城区人民
政府
	845
	优先

	18 
	榕城区京冈街道内溪攻坚达标整治工程
	2026-2030
	揭阳市榕城区京冈街道榕江流域支流内河涌污泥清淤工程、护坡；整治河涌15条，整治河长18.206公里，生态修复280862.5平方米
	榕城区人民
政府
	4501.31
	非优先

	19 
	榕江南河碧道榕城区（长美段）建设工程
	2026-2030
	项目建设3.56公里的绿道、生态廊道和景观提升。
	榕城区人民
政府
	2200
	非优先

	20 
	榕城区长美水乡产业融合示范
项目
	2026-2027
	具体包括：1、整治闲置园地825亩，建设500亩稻蔬生态产业园、100亩乡村亲子乐园、农业研学管理中心4000平方米、农产品展销和销售管理中心1000平方米；2、清理河道2.5公里建设古村水上休闲观光带；3、改造闲置资产15000平方米，建成都市休闲文化体验园；4、新建供水管2.7公里，污水管10.1公里，乡村旅游服务用房2500平方米，停车场8100平方米，配套充电桩250个；5、整治古村核心区24万平方米。
	榕城区人民
政府
	27900
	优先

	21 
	榕城区渔湖片区内河污水综合
整治工程
	2027~2028
	本工程针对片区管网存在114处不同程度的病害，进行病害处置及修复，拟更新沿河明装断裂污水管约8公里，修复沿河破损截污管约700米，现状管网清淤检测约4公里，管网塌陷修复3处，检查盖破损更换3处，完善新建污水收集管网DN300-DN400管，长约20公里，针对河涌内源污染，拟对河涌清淤约6公里。
	榕城区住房和城乡建设局
	11129.29
	优先

	22 
	榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程
	2025-2027
	本工程位于揭阳市榕城区北部片区，包括排水管网新建工程、错混接改造工程及存量管网缺陷修复工程。（1）排水管网新建工程，重点实施东阳街道、黄岐山大道以西——临江北路以北片区，改造面积为780.2公顷，共新增DN300～DN800污水管网约27.56公里；（2）错混接改造工程，污水管网错混接改造约836处，新建DN300～d800污水管网约15.14公里；（3）存量管网缺陷修复工程，市政排水管网排查约100公里，清淤及缺陷修复长度约45公里，管道管径为DN600～DN1500，主要是揭阳大道、新河路、晓翠路、黄岐山大道、马牙路、淡浦路、新阳路、建阳路等现状合流管修复。
	榕城区住房和城乡建设局
	45523.41
	非优先

	23 
	榕城区渔湖片区污水管网完善及提质增效工程
	2025-2027
	新建污水管道约118公里，错混接改造约230处，现状污水管道修复约10公里，管道清淤约35公里，河道清淤约25.5公顷。
	榕城区住房和城乡建设局
	97539.9
	非优先

	24 
	榕城区中部片区污水管网完善及提质增效工程
	2025-2027
	本项目拟对项目范围内的市政管网进行错混接改造，现状管网进行清淤、检测及修复，对合流箱涵、河涌排口进行溯源整治，补齐污水管网补空白区，延伸市政次支管网。本工程拟新建DN300-DN500市政污水支管约89.80公里；对约130.7公里现状污水及合流管网进行缺陷检测及管渠清淤，并对存在较大缺陷管段进行修复，其中约18.76公里管道进行挖除新建，约1270处进行非开挖局部修复，约570米进行非开挖整体修复；市政管网错混接改造DN300-DN800污水管道约5.5公里。
	榕城区住房和城乡建设局
	70480.47
	非优先

	25 
	榕城区北部片区水环境综合治理与生态修复工程
	2026-2028
	1、水污染治理：排水管网新建工程、错混接改造工程及存量管网缺陷修复工程，（1）截污管网新建工程，重点实施环市北路以北、黄岐山大道以东和黄岐山以南片区，改造面积为368公顷，共新增DN300～DN800污水管网约13.57公里；（2）错混接改造工程，污水管网错混接改造约235处，新建DN300～DN800污水管网约5.03公里；（3）存量合流制管网缺陷修复工程，清除淤堵及缺陷修复长度约10.60公里，管道管径为DN600~DN1500，主要是环市北路、晓翠路、黄岐山大道等现状合流管修复；（4）入河排污口治理工程，整治河道问题排口21个。
2、水生态修复：对北部片区范围内淡浦内溪、凤潮内溪、东泮村排水渠、揭阳楼后渠共4条支流进行水生态修复，包括生态缓冲带4064平方米，生态驳岸改造3156米，水下森林25376平方米，入河排污口规范化建设119处。
	榕城区住房和城乡建设局
	22606.85
	优先

	26 
	榕城区凤美街道内溪攻坚达标
整治工程
	2026-2030
	对12条内溪清淤，清淤河道长度15.637公里，清淤量84544立方米；对12条内溪护坡，护岸（石篱）4065.62立方米，护岸（生态土坡）7483.5立方米。
	榕城区人民
政府
	4644.32
	非优先

	27 
	溪南街道前光溪及上游支流、西寨溪及上游支流、渡口溪及上游支流、陶厝溪及上游支流、后石溪及上游支流、前乌石溪及上游支流综合
整理工程
	2026-2030
	对前光溪、西寨溪及渡口溪、陶厝溪、后石溪、前乌石溪进行综合整治，包括河道排口整治、生态护坡、底泥清淤与生态整治工程。河道清淤量约30.67万立方米，修复河道水生态系统约20.1万平方米水域面积，生态护坡20.1公里。
	榕城区人民
政府
	16164
	优先

	28 
	揭阳空港经济区榕江流域综合
治理工程
	2026-2030
	计划凤美片治理河长20公里，渔湖片治理河长20公里；砲台片计划河道清淤疏浚66.222公里，新建生态护岸81.48公里，生态修复及局部景观工程等；地都片计划一对国控地都断面周边榕江支流生态环境整治工程：内河涌清淤34.77公里，河道生态修复34.77公里，二对地都镇辖区内榕江支流生态环境整治工程：内河涌清淤29.92公里，河道生态修复29.92公里
	榕城区人民
政府
	63000
	非优先

	29 
	榕城区85个自然村农村生活污水治理改造提升
项目
	2026-2027
	完成全区不少于13个已建成自然村的生活污水治理设施改造提升任务，确保全区农村生活污水治理率不低于省核定2025年度值（92.9%），力争达到95%。
	榕城区人民
政府
	37887.59
	非优先

	30 
	揭阳原空港经济区污水处理厂扩建及配套管网
建设工程
	2025-2026
	扩建原空港经济区污水处理厂，新增污水处理规模2万吨/日；新建厂外污水管道约13.5公里，管径DN200-DN600，配套一体化泵站3座。
	榕城区住房和城乡建设局
	17536.86
	优先

	31 
	地登砲片区污水系统提质增效
项目
	2026-2028
	对地登砲三个片区的市政管网进行错混接改造，现状管网进行清淤、检测及修复，对合流箱涵、河涌排口进行溯源整治，补齐污水管网补空白区，延伸市政次支管网。
	榕城区人民
政府
	50000
	非优先

	32 
	榕城区登岗镇雨污分流管网建设工程
	2026-2030
	建设雨污分流管网92公里
	榕城区登岗镇人民政府
	4386
	优先

	33 
	榕城区新市社区水环境综合整治项目
	2026-2030
	枫江流域新市社区枫江支流河道清淤，以机械清淤为主，人工清淤为辅：1.新市社区枫江支流共长4690米，平均河宽11米，淤泥厚度0.9米，共计清淤量为46431立方米。
	榕城区人民
政府
	790.54
	非优先

	34 
	榕城区砲台镇浮岗社区枫江流域水环境综合整治项目
	2026-2030
	本项目共计清淤量为52156立方米。具体如下：
1.范厝枫江支流长1380米，平均河宽8米，淤泥厚度1.2米，清淤为13248立方米。
2.新乡枫江支流长622米，平均河宽14米，淤泥厚度1.5米，清淤为13062立方米。
3.内洋内河长1688米，平均河宽8米，淤泥厚度1.0米，清淤量为13504立方米。
4.浮岗社区新乡池塘面积约5610平方米，淤泥厚度2.2米，清淤量为12342立方米。
	榕城区人民
政府
	976.67
	非优先

	35 
	榕城区登岗镇万里桥河生态修复工程
	2026-2030
	项目建设范围包括登岗镇万里桥全河段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计，绿道展示长廊。
	榕城区人民
政府
	34000
	优先

	36 
	揭阳空港经济区枫江流域综合
治理工程
	2026-2030
	对登岗片54条河道进行治理，总长33.149公里；对砲台镇9条内河涌进行清淤，生态护岸，生态修复及局部景观工程等
	榕城区人民
政府
	47000
	非优先

	37 
	登岗镇机场（上片、下片）枫江及中漓溪（登岗片）整治工程
	2026-2030
	机场（下片）枫江整治工程治理河长4.50公里，主要整治措施为新建堤防1.30公里，加固堤防3.20公里；重建排水闸5座，重建小型电灌站1座；机场（上片）枫江整治工程治理河长3.84公里。其中，新建堤防2.894公里，加固堤防0.795公里；重建排水闸5座、排水涵2座，重建小型电灌站1座；中漓溪（登岗片）整治工程治理河长6.30公里，主要整治措施为新建堤防1.195公里，加固防护堤5.105公里，重建排水闸1座。
	榕城区登岗镇人民政府
	6597
	优先

	38 
	登岗镇内河综合治理工程
	2026-2030
	对河尾溪、浦边溪等54条河道进行治理，总长33.149公里，包括全河段清淤清障、对无护岸河段进行生态护岸、对河岸进行绿化美化并建设沿河绿道等内容。
	榕城区登岗镇人民政府
	37515
	优先

	39 
	登岗镇西淇片区农村水系综合整治工程
	2026-2030
	对李厝港河西淇段、登岗溪、竹林溪等21条河道进行综合治理，总长16.3公里，建设内容包括清淤、生态护岸及河岸绿化美化。
	榕城区登岗镇人民政府
	4985
	优先

	40 
	榕江流域（进贤门街道）水环境综合治理与生态修复工程
	2027~2029
	本项目对进贤门街道古城片区及周边范围内吊桥河、南北滘河、方厝前河、猛水河、子母河、东风河、马山滘、莲花心河、仙滘河共9条河道及西湖实施入河排污口整治和水生态保护修复，主要建设内容如下。
1、入河排污口整治工程（含进贤门街道片区和东郊村、五社八社等社区的截污管网完善、管网错混接改造、排水口改造等），主要工程量包括DN200~DN400污水主支管总长17.5公里等。
2、水生态保护修复工程（含生态缓冲带、驳岸生态化改造、水域水生植被恢复等），主要工程量包括生态缓冲带15698.58平方米、驳岸生态化改造10600.8米、水域水生植被恢复95039平方米等。
	榕城区住房和城乡建设局
	12181.85
	优先

	41 
	揭阳市榕城区北部片区水污染治理与水生态修复工程 
	2027-2029
	1、水污染治理：包括排水管网新建工程、错混接改造工程及存量管网缺陷修复工程，（1）排水管网新建工程，重点实施环市北路以北、玉南路以东和黄岐山以南片区，改造面积为368公顷，新增市政道路DN300～DN800污水管网约20.37公里（其中新建3.478公里长DN800的污水主干管），排水单元内新增DN300~DN400污水管道3.4公里。共新增污水管网约23.77公里；（2）错混接改造工程，污水管网错混接改造约469处，新建DN300～DN800污水管网约9.38公里；（3）存量管网缺陷修复工程，市政排水管网排查约50公里，清淤及缺陷修复长度约31.60公里，管道管径为DN600~DN1500，主要是环市北路、晓翠路、黄岐山大道等现状合流管修复；（4）入河排污口治理工程，整治河道问题排口21个，新建沿河截污管2.5公里。

2、水生态修复：对北部片区范围内淡浦内溪、凤潮内溪、东泮村排水渠、揭阳楼后渠共4条支流进行水生态修复，包括生态缓冲带4064平方米，生态驳岸改造3156米，水下森林25376平方米，入河排污口规范化建设119处。
	榕城区住房和城乡建设局
	39899.09
	优先

	42 
	揭东区农村生活污水设施巩固
提升工程
	2026-2028
	项目建设污水管网1126.065公里，分散式污水处理设施101座（一体化污水处理站3座）新建57座泵站，压力管长度54.615公里，清淤检修长度1710米。
	揭东区人民
政府
	133640.46
	非优先

	43 
	揭东区磐东街道污水设施提质增效建设工程
	2027-2030
	（1）新建DN200~400污水管道共计82.3公里，（2）翻建现状DN300~500污水管道59.9公里，（3）新建DN300~400雨水管道共计4.3公里，（4）改造错混接点120处，（5）改建、新建截流井271座，新建改造拍门共121座，（6）改建、新建化粪池共4500座，（7）清淤量总计5.1万立方米，其中河道清淤4.3万立方米，管道清淤0.8万立方米。
	揭东区住房和城乡建设局
	30000
	非优先


	44 
	揭东区桂岭镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建DN200~500污水管道共计16.0公里，（2）改建、新建截流井10座。
	揭东区住房和城乡建设局
	2100
	优先

	45 
	揭东区霖磐镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建DN200~500污水管道共计31.1公里，（2）改建、新建截流井10座。
	揭东区住房和城乡建设局
	5000
	优先

	46 
	揭东区白塔镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建污水处理厂1座，规模2500立方米/天，（2）新建DN200~500污水管道共计21.0公里，（3）改建、新建截流井25座。
	揭东区住房和城乡建设局
	8500
	优先

	47 
	揭东区龙尾镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建DN200~500污水管道共计21公里，（2）改建、新建截流井5座。
	揭东区住房和城乡建设局
	3000
	优先

	48 
	揭东磐东街道及月城镇污水干支管网扩延工程
项目
	2025-2026
	工程总设计新建污水管网51.735公里（磐东42.404公里、月城9.331公里），清淤修复管网37.96公里，其中包括：1.月城镇污水管道工程新建DN200-DN500污水管道约8.71公里,成品一体化污水提升泵站2座,新建压力管道621米,现状存量管网清淤及修复范围约3.52公里；2.磐东街道南片区污水管道工程新建DN200-400污水管网约15.36公里，新建DN500雨水管244米，存量管网清淤及修复范围约20.34公里；3.磐东街道北片区污水管道工程新建DN200-DN600污水管道约27公里,现状存量管网清淤范围约14.1公里。
	揭东区污水处理管理中心
	25794.97
	优先

	49 
	霖磐污水处理厂尾水湿地建设
工程
	2028-2030
	项目建设范围主要包括在霖磐污水处理厂构建水平潜流尾水湿地，占地约0.6万平方米，设计进水标准一级A，设计出水标准IV类。
	揭东区霖磐镇人民政府
	1200
	非优先

	50 
	霖磐镇渡头溪（联东—德北）水环境质量提升工程
	2028-2030
	对渡头溪（联东—德北）进行河道生态修复，切实改善提升水质，修复受损水体生态系统，全长共5.5公里。
	揭东区霖磐镇人民政府
	1300
	非优先

	51 
	揭阳市霖磐镇德桥河流域水环境治理与生态修复工程
	2026-2027
	主要建设内容包括尾水生态湿地建设、生态沟渠改造、生态护岸建设、水生植被修复等
	揭东区霖磐镇人民政府
	20000
	非优先

	52 
	揭东区（磐东街道）农村生活污水收集管网工程
	2026-2027
	本项目农村生活污水采用纳入城镇污水处理系统模式开展治理，农村生活污水经收集后输送至揭阳市区西区污水处理厂/磐东片区污水处理厂进行处理，达标后排放。本次工程总计新建DN100~DN500污水管道约31.37公里及其配套检查井等。
	揭东区磐东街道办事处
	2352.16
	非优先

	53 
	揭东经济技术开发区高铁片区新建污水处理厂及配套设施项目
	2026-2027
	规划建设高铁片区污水处理厂，拟选址于仁德路以西、锡场中学以北，设计规模为5000立方米/天，预计收集揭阳高铁站片区待开发范围工业企业的污水，规划服务面积约2.3平方公里，配套建设管网DN200至DN500约15.0公里。
	揭东区人民
政府
	20000
	非优先

	54 
	揭东经济开发区新区污水处理厂扩容工程
	2026-2027
	对经济开发区新区污水处理厂扩容，规模10000立方米/天。主体工艺为粗格栅及2进水泵房（利旧改造）→细格栅及旋流沉砂池（利旧改造）→细格栅、调节池及应急池→改良SBR生化池→高效沉淀池→接触消毒池→巴氏计量槽（利旧改造）。经济开发区新区污水厂扩容新建建构筑物包括细格栅、调节池及应急池，改良SBR生化池，高效沉淀池，接触消毒池，鼓风机房及变配电间，储泥池，脱水机房及加药间，生物除臭设备、出水在线监测间和生产辅助用房各1座；改造一期粗格栅及进水泵房，一期细格栅及曝气沉砂池和一期巴氏计量槽。
	揭东区住房和城乡建设局
	6700
	非优先

	55 
	揭东区曲溪街道污水设施提质增效建设工程
	2027-2030
	（1）新建DN200~400污水管道共计76.6公里，（2）翻建现状DN300~500污水管道31公里，（3）新建DN300~400雨水管道共计4.4公里，（4）改造错混接点105处，（5）改建、新建截流井167座，新建改造拍门共123座，（6）改建、新建化粪池共2020座，（7）清淤量总计3万立方米，其中河道清淤2.3万立方米，管道清淤0.7万立方米。
	揭东区住房和城乡建设局
	20000
	非优先

	56 
	揭东经济开发区新区污水系统提质增效建设工程
	2026-2030
	（1）新建DN200~400污水管道共计27.6公里，（2）新建DN300~400雨水管道共计3.2公里，（3）改造错混接点55处，（4）改建、新建截流井81座（5）新建、改建化粪池共291座。
	揭东区住房和城乡建设局
	6000
	非优先

	57 
	揭东区锡场镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）扩建污水处理厂1座，规模5000立方米/天，（2）新建DN200~500污水管道共计57.2公里，（3）新建DN300~400雨水管道共计7.1公里，（4）新建DN150~250污水压力管道共计33.5公里（5）改建、新建截流井35座，（6）改建、新建化粪池共480座，（7）河道清淤量总计2.4万立方米。
	揭东区住房和城乡建设局
	21000
	非优先

	58 
	揭东区新亨镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建DN200~500污水管道共计69.2公里，（2）改建、新建截流井280座，（3）改建、新建化粪池共590座。
	揭东区住房和城乡建设局
	17000
	优先

	59 
	揭东区玉滘镇污水处理厂扩容
工程
	2029-2030
	（1）扩建污水处理厂1座，规模5000立方米/天。
	揭东区住房和城乡建设局
	5000
	非优先

	60 
	揭东区玉湖镇污水设施提质增效建设工程
	2028-2030
	（1）新建DN200~500污水管道共计19.0公里，（2）改建、新建截流井26座，（3）河道清淤量总计2.3万立方米。
	揭东区住房和城乡建设局
	4000
	非优先

	61 
	揭东区其他基础设施建设工程
	2027-2030
	1、金叶路东侧道路 1，长 450米，宽 10米；

2、金叶路东侧道路 2，长 350米，宽 10米；

3、飞凤路南段（汇源路-同仁路），长500米，宽 20米；

4、玉窖厂进厂路，长 1000米，宽 4米；

5、石洋厂进厂路，长 180米，宽 10米；

6、西区厂进厂路，长 920米，宽8米；

7、仙美厂进厂路，长 120米，宽 8米；

8、潭蔡厂进厂路，长 135米，宽 8米。

9、云路镇新建 DN200~500 污水管道共计10.6公里，改建、新建截流井 5 座。
	揭东区住房和城乡建设局
	8000
	非优先

	62 
	枫江流域(玉滘镇段)水生态综合治理工程
	2027-2028
	1、入河排污口整治工程：排污通道整治：新建DN200~DN300污水管2.15 公里。
2、水生态修复工程：（1）生态缓冲带：39200 平方米；（2）水域生态修复：水生植物恢复合计146658 平方米；
	揭东区玉滘镇人民政府
	6204.73
	优先

	63 
	普宁市里湖镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程
	2025-2027
	提标改造1万吨/日，扩建0.5万吨/日土建设备，配套建设管网约20.2公里。
	普宁市人民
政府
	18059.60
	优先

	64 
	普宁市洪阳镇污水处理厂扩建、提标改造及新增配套管网建设工程
	2025-2028
	提标改造1万吨/日，扩建2万吨/日土建，配套1万吨/日设备，配套建设管网约32.6公里。
	普宁市人民
政府
	22511.50
	优先

	65 
	普宁市里湖镇镇区东片及南片配套污水处理项目
	2026-2028
	建设600立方米/天生活污水处理站1座、新建中水回用系统1套、DN200-400主/次管网31.3公里、DN110-160接户管16.2公里；片区水生态保护修复面积约为3500平方米。
	普宁市里湖镇人民政府
	3342.4
	非优先

	66 
	普宁市稻蔬产业园片区污水收集管网项目
	2026-2027
	新建污水管网2公里。
	普宁市人民
政府
	1500
	非优先

	67 
	普侨生活污水处理厂日常运营与管理维护
	2026-2030
	普侨生活污水处理厂的日常运营与管理维护
	普宁市人民
政府
	1000
	非优先

	68 
	普宁市榕江流域雨污分流建设
	2026-2030
	新增965.26公里
	普宁市农业
农村局
	50342.81
	优先

	69 
	普宁市榕江流域水环境综合整治工程
	2026-2030
	洪阳河中上游干支流整治工程、榕江（里湖-梅塘段）治理工程、洪阳河二期治理工程、榕江（东门溪）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。
	普宁市水利局
	16000
	非优先

	70 
	赤岗镇西部污水处理设施及配套管网建设工程
	2030
	建设赤岗镇西部片区生活污水处理设施及配套管网，收集双枝山、张厝寨、陈厝寨、赤岗山等村生活污水
	普宁市赤岗镇人民政府
	8000
	非优先

	71 
	榕江流域南溪镇东河溪水环境综合整治工程
	2030
	对南溪镇东河溪实施农业面源生态拦截（生态拦截沟与生态滞留带）、生态护岸、水生植物群落修复、水系联通等工程，推动东河溪及榕江南河流域水环境质量及水生态进一步改善
	普宁市南溪镇人民政府
	4000
	非优先

	72 
	榕江流域南溪镇下尾张村水环境综合整治工程
	2030
	对南溪镇下尾张村开展农村污水处理工程、生态改造塘工程及生态护岸工程，推动下尾张村区域水环境质量及水生态进一步改善
	普宁市南溪镇人民政府
	1606.45
	非优先

	73 
	榕江流域南溪镇典詹村水环境综合整治工程
	2030
	对南溪镇典詹村开展农村污水处理工程、水系连通工程、生态护岸工程、漂浮湿地工程、水生植物群落修复工程，推动典詹村区域水环境质量及水生态进一步改善
	普宁市南溪镇人民政府
	1600
	非优先

	74 
	普宁市里湖镇排洪渠综合整治
工程
	2030
	里湖排洪渠沿线污水管网建设、入河排污口查测溯治、河道清淤及生态修复
	普宁市里湖镇人民政府
	2000
	非优先

	75 
	普宁市东部创新城水质净化厂及配套管网工程
	2026-2028
	设计总规模10万吨/天，分两期建设，共用设施一次性建成，水处理生化段首期规模5万吨/天，配套建设管网6.5公里。
	普宁市住房和城乡建设局
	45194
	优先

	76 
	流沙南街道军屯村新增污水、雨水管网建设项目
	2026-2027
	新建污水管网1.5公里。
	普宁市流沙南街道
	1000
	非优先

	77 
	梅塘镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设梅塘镇雨污分流管网80.77公里。
	普宁市农业
农村局
	4684.66
	非优先

	78 
	占陇镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设占陇镇雨污分流管网307.7公里。
	普宁市农业
农村局
	17846.6
	非优先

	79 
	军埠镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设军埠镇雨污分流管网364.48公里。
	普宁市农业
农村局
	21139.84
	非优先

	80 
	下架山镇雨污分流管网建设完善工程
	2026-2028
	建设下架山镇雨污分流管网232.89公里。
	普宁市农业
农村局
	13507.62
	非优先

	81 
	大坝镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设大坝镇雨污分流管网45.83公里。
	普宁市农业
农村局
	2658.14
	非优先

	82 
	麒麟镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设麒麟镇雨污分流管网189.1公里。
	普宁市农业
农村局
	10967.8
	非优先

	83 
	南径镇雨污分流管网建设完善
工程
	2026-2028
	建设南径镇雨污分流管网247.45公里。
	普宁市农业
农村局
	14352.1
	非优先

	84 
	普宁市练江流域综合整治—练江干流整治工程
（普宁段）
	2026-2030
	①练江干流（普宁段）南北两岸的滨岸防护带建设，其中，南岸滨岸防护带全长11.58公里，北岸滨岸防护带全长13.45公里。防护带建设包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施。南岸堤顶防汛路及防洪堤坡面绿化11.58公里，南岸滩地美化；北堤河滩地，堤后护堤地美化。②建设3座防汛交通桥。③改造下寨水闸1座。
	普宁市水利局
	8710.22
	非优先

	85 
	普宁市白坑湖湿地生态修复与基础设施提升工程
	2025-2027
	建设规划面积为132.83公顷，包括白坑湖湿地生态修复工程、白坑湖片区基础设施提升工程、湿地生态文化旅游配套设施工程。
	普宁市人民
政府
	15731.42
	非优先

	86 
	流沙新河下游段生态修复工程
	2027-2028
	流沙新河中信桥至下游出口段开展生态修复，
	普宁市人民
政府
	5000
	非优先

	87 
	普宁市流沙中河生态修复工程
	2027-2029
	中河6.2公里单侧布置生态浮岛，对中河河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4米范围内种植沉水植物。
	普宁市人民
政府
	5300
	非优先

	88 
	普宁市水尾溪生态修复工程
	2026-2027
	水尾溪总长11公里，单侧布置生态浮岛，对水尾溪河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4米范围内种植沉水植物。
	普宁市人民
政府
	9500
	非优先

	89 
	白坑湖水综合
整治工程
	2026-2028
	白坑湖水干流及支流沿线入河排污口查、测、溯、治；光南村、果陇村等重点区域开展管网查漏补缺；白坑湖水干流、北切流、果陇内河、光南溪等支流生态修复；果陇村、北山村等开展农业面源污染防治，建设农田退水人工湿地和入河缓冲带
	普宁市人民
政府
	12000
	优先

	90 
	普宁市练江流域海仔洋水质巩固提升工程
	2026-2030
	铺设污水管HDPEDN200-DN500约16058米、新建DN150UPVC挂壁管约249米、新建检查井共约1094座；生态修复工程包括新增生态湿地约2580平方米、生态滞留带约1620米，面积约13496平方米
	普宁市占陇镇人民政府
	3201.5
	优先

	91 
	西切流生态修复工程
	2027-2028
	项目建设范围包括西切流干流5公里生态修复示范段，建设内容包括南径村湿地和碧屿村湿地，河道两岸透水道改造设计、水质净化设计，绿道展示长廊。支流白石村排渠、田南村排渠、陇华村排渠生态清淤和生态清淤。
	普宁市南径镇人民政府
	5689.79
	优先

	92 
	南洋溪生态修复工程
	2027-2028
	项目建设范围包括南洋溪干流3公里生态修复示范段，建设内容包括河道两岸透水道改造设计、河道调蓄设计、水质净化设计，绿道展示长廊。
	普宁市南径镇人民政府
	1244.75
	优先

	93 
	普宁市60个自然村农村生活污水治理改造提升
项目
	2026-2027
	通过完善60个自然村农村生活污水管网系统、优化治理模式等措施提升自然村周边水质。
	普宁市人民
政府
	8353.44
	非优先

	94 
	麒麟、南径农业种植面源污染整治项目
	2026-2028
	开展农业面源污染防治，建设农田退水人工湿地和入河缓冲带，建设农业面源污染治理监测站
	普宁市人民
政府
	3000
	非优先

	95 
	普宁纺织印染园扩容扩建与中水回用
	2026-2028
	根据企业产污情况，对工业废水处理厂开展扩容扩建工程；优化再生水回用系统，引入膜处理工艺，注重污水处理热能保持与回收，以低于自来水的价格向企业供给水质可用、温度适宜的再生水，至少将中水回用率提升至50%以上
	普宁市人民
政府
	15000
	非优先

	96 
	全市城镇生活污水处理设施提标改造及配套管网建设完善
	2026-2030
	对全市范围内各城镇生活污水处理设施进行分析评估，根据实际需要开展扩容扩建、提标改造及配套管网建设完善工程
	普宁市人民
政府
	30000
	优先

	97 
	普宁市龙江流域水环境综合整治工程
	2026-2028
	包括崩坎水治理工程、高埔水治理工程、龙江（普宁段）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。
	普宁市水利局
	14300
	优先

	98 
	普宁市现代农业（青梅）产业园生态环境综合治理项目
	2026-2028
	完善园区内污水处理厂及配套管网、固体废弃物收集处理中心等环境污染防治设施设计
	普宁市人民
政府
	5000
	非优先

	99 
	龙江流域普宁段农村生活污水
治理
	2026-2028
	对龙江流域各镇农村生活污水治理开展查漏补缺和改造提升工程
	普宁市人民
政府
	12000
	优先

	100 
	揭西县城污水处理厂配套管网五期工程（截污
部分）
	2026-2027
	对米火垅排渠新建污水管网约4260米，其中主管约1260米，管径DN300，接户管3000米，管径DN150；对新安排渠新建污水管网约2273米，管径DN300~DN500，并新建生态植草沟2处；对宝塔路排渠新建污水管网170米，管径DN200，新建一体化提升泵站(设计流量20立方米/小时)1座，将明渠段改造为人工湿地，长度约150米。
	揭西县人民
政府
	8000
	非优先

	101 
	揭西县凤江镇污水处理厂二期
扩建工程
	2026-2030
	1、扩建部分：①新建生化池、二沉池、磁混凝沉淀池；②对现状一、二期土建合建的建（构）筑物的主要设备进行更换、增加，总处理规模达到2万立方米/天。

2、改造部分：①对现状一期的AAO微曝氧化沟、加氯间、巴氏计量槽、综合楼等进行改造；②对现状一期的出水仪表间进行移址改建。
	揭西县凤江镇人民政府
	3736.24
	优先

	102 
	揭西县榕江流域城镇污水管网
补短板工程
	2026-2028
	设计管网总长约111.60公里，其中新建污水管网长度约37.50公里，管径为DN100~DN500；新建污水提升泵站7座；现状管网改造及修复长度约74.10公里，包括错混接改造10.20公里、现状管道清淤53.63公里、局部开挖修复10.27公里及非开挖修复1201处。
	揭西县人民
政府
	20000
	非优先

	103 
	揭西县凤江镇污水收集管网改造工程
	2026-2028
	（1）污水管网完善：新建DN200-DN500污水管约88.5公里，新建DN150污水接户管约44.3公里；（2）管道清淤检测及修复：DN200-DN800污水管道清淤检测约139.9公里；整体修复DN200-DN800污水管道约14公里，DN300-DN800点状修复约1926处；（3）管网错混接改造：错混接改造DN200-DN800管道约3.5公里；沿河排口错混接改造工程1.6公里。
	揭西县凤江镇人民政府
	24294.24
	非优先

	104 
	揭西县城区黑臭水体整治项目
	2025-2027
	新建DN300-DN1200污水管24.566公里，同时实施汇水区内主要排水管渠清淤、建筑外立管改造、接户管完善、排水单元雨污管错混接整改等
	揭西县人民
政府
	9000
	非优先

	105 
	金和镇污水处理厂及管网配套
工程
	2030
	计划投资6000万元，新建一座污水处理厂，处理规模为5000立方米/天，厂区建筑面积约4000平方米，包括粗格栅及提升泵站、进水泵房、细格栅、曝气沉砂池等，配套周边聚居区现有雨污分流管网的接驳管网8公里。
	揭西县人民
政府
	6000
	非优先

	106 
	揭西县45个自然村农村生活污水治理改造提升
项目
	2026-2027
	通过完善45个自然村农村生活污水管网系统、优化治理模式等措施提升自然村周边水质。
	揭西县人民
政府
	1519
	非优先

	107 
	揭西县灰寨镇排水防涝设施建设工程
	2026-2029
	（一）农田水利修建工程和镇区易涝排洪渠整治工程：

1.农田水利修建工程拟在灰寨镇的柑坑村、河五村、后联村、后洋村、金星村、马路村、三坝村、东联村、灰龙村、新宫林村、溪背圩村、新图村、上角村、向阳村新建农田防涝排洪分渠，总长度约63144米，增强改善各村的农田防洪排涝能力。

2.镇区易涝排洪渠整治工程拟在灰寨镇灰圩社区、新宫林村、老宫林村、南洋村、灰龙村、向阳村排渠进行整治修缮，新建镇区排水渠总长度约220米，对现有排渠进行清淤，清淤量约4663立方米。

（二）农村雨污分流工程：

农村雨污分流工程拟对灰寨镇后洋村、三坝村、河五村、新宫林村、溪背圩村、金星村、马路村、灰龙村、南洋村、上角村、向阳村共11个行政村47个自然村新建污水处理设施，总服务人口约9327人。其中11个自然村采用纳厂的治理模式；其余36个自然村新建51座资源化利用设施，总处理规模约817吨/天。单个污水处理设施设计规模为4立方米/天~50立方米/天不等。
	揭西县人民
政府
	总投资13200.00，“十五五”期间计划投资12600.00
	优先

	108 
	惠来县城区提质增效项目一期
工程
	2026-2030
	（1）县城污水处理厂（三期）扩容建设，新增处理规模0.5万吨/天；（2）新建污水管总长约15公里。
	惠来县人民
政府
	12245.65
	非优先

	109 
	惠来县城北区污水处理厂及配套管网工程
	2026-2030
	（1）新建污水处理厂1座，设计总规模2万吨/天，土建按设计总规模配建，其中处理池体和设备分期建设安装，首期处理池体建设规模为1万吨/天，设备安装规模为0.5万吨/天；（2）新建污水管网约11.05公里；（3）新建进厂道路580米，过水箱涵1座。
	惠来县人民
政府
	16385.63
	非优先

	110 
	惠来县中心镇(靖海、隆江)污水
提质增效工程
	2026-2030
	1.靖海镇污水处理厂二期工程，新增处理能力0.35万吨/天。2.隆江镇污水处理厂二期工程，新增处理能力0.5万吨/天，并对现有设施进行升级改造。3.改造隆江镇现状敬奉亭、镇江寺污水泵站共2座，总规模0.5万吨/天。4.配套完善靖海镇、隆江镇污水收集管网系统，新建管网总长度约9.0公里。
	惠来县人民
政府
	14498.48
	非优先

	111 
	惠来县仙庵镇污水处理厂及配套管网工程
	2026-2030
	1.仙庵镇东部和西部区域各新建一座生活污水处理厂，其中东部污水处理厂的设计总规模1.5万立方米/天，一次建成；西部污水处理厂的设计总规模1.5万立方米/天，近期建设规模0.5万立方米/天；2.项目近期新建配套污水管网共约30.346公里，其中东部污水处理厂新建配套污水主管管径DN500~DN800，总长约16.407公里；西部污水处理厂新建配套污水主管管径DN500~DN800，总长约13.939公里。
	惠来县人民
政府
	34998.10
	非优先

	112 
	惠来县神泉镇污水处理厂（二期）及配套管网工程
	2026-2028
	运营服务范围覆盖神泉镇区、澳角村、华家村、文昌村、鳌头村、广东工业大学揭阳校区等区域。计划分两个阶段建设总设计规模5.0万吨/天的污水处理厂，本项目为第一阶段，主要覆盖神泉镇区、澳角村、华家村，建设内容为：(1)在神泉示范性渔港东侧新建处理规模2.5万吨/天的污水处理厂，包括预处理区、生化处理区、深度处理区、辅助生产区及综合用房，采用“预处理+水解酸化+改良AAO+MBR+加磁高效沉淀”组合工艺，配套建设污泥处理系统、除臭系统及相关附属设施。(2)配套污水收集主次干管(DN1200~DN1500)，总长度约8公里。
	惠来县人民
政府
	29527.67
	非优先

	113 
	惠来县城区提质增效项目二期
工程
	2026-2030
	进一步完善县城区的污水管网，实施完全的雨污分流改造。现状排水管网总长度约40公里，主要工作包括：（1）现状雨、污水管网勘测摸查，前期已有部分测量基础，对余下管网进行补全，实现全县排水管道一张网表达；（2）管渠河道之间交互的污染源及外水点摸查：（3）现状排水管道功能性与结构性缺陷检测；（4）现状市政排水管网错混接改造（污水系统提质增效工作）（5）排水单元分流改造建设（公共服务单元由政府出资改造，私有产权单元自行改造），市政管网完成并提供公共接户预留井。
其中补全勘测管道和整改管道长度按一半现状管长度估算，管道CCTV检测按现状管长度全量估算。补勘补测摸查估算费用400万，CCTV管道缺陷检测估算费用8800万，管道整改估算费用12000万。
	惠来县人民
政府
	21200
	非优先

	114 
	周田镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善周田镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模2600吨/天。
	惠来县人民
政府
	7757.76
	非优先

	115 
	前詹镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善前詹镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模1900吨/天。
	惠来县人民
政府
	5680.15
	非优先

	116 
	溪西镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善溪西镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模1600吨/天。
	惠来县人民
政府
	4662.1
	非优先

	117 
	侨园镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善侨园镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模500吨/天。
	惠来县人民
政府
	1509.94
	非优先

	118 
	葵潭镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善葵潭镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模3900吨/天。
	惠来县人民
政府
	11574.36
	非优先

	119 
	东港镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善东港镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模1000吨/天。
	惠来县人民
政府
	3141.51
	非优先

	120 
	鳌江镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善鳌江镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模2100吨/天。
	惠来县人民
政府
	6381.71
	非优先

	121 
	岐石镇污水提质增效项目
	2026-2030
	完善岐石镇污水处理系统：完善镇区的污水收集管网，污水处理厂新增处理规模1700吨/天。
	惠来县人民
政府
	5181.78
	非优先

	122 
	惠来县大潭河整治（资深村一桥断面整治项目）
	2026-2030
	（1）生态基流保障工程。疏通、导引大潭河中上游及周边的河道、灌溉渠和坑塘，保障大潭河的生态基流。（2）污水处理厂“扩容提标”工程。对资深文化公园西侧污水厂进行提标扩容改造，改造后设计处理规模3000吨/日，主要污水处理工艺采用“A/A/O生化池+高效沉淀池+精密过滤器+次氯酸钠消毒”，设计出水达到准V类水排放标准。（3）控源截污工程：新建污水转输管约5公里；资深村河段截污渠改造，双侧共长1200米；查漏补缺，进一步完善村内污水收集管，总长暂估4000米。（4）内源污染治理工程：对河内及两侧堤岸、其它支渠进行清淤清杂，长度约6公里，对土堤岸进行加固，约800米。（5）生态补水工程：将资深村污水厂处理达标排放的尾水引至上游大潭桥排放，生态补水，促进水体流动，新建压力管DN200，总长约1820米；隔段建拦水矮堰。（6）河道水生态修复工程。（7）大潭河沿线村庄污水管网查漏补缺及设施升级改造工程。
	惠来县人民
政府
	16936
	优先

	123 
	红东桥断面整治项目
	2026-2030
	（1）污水处理设施升级改造；（2）农村清污分流工程的查缺补漏；（3）河道生态修复；（4）底泥清疏，内源污染治理；（5）农村人居环境“五清”、河湖“三清三拆三整治”。
	惠来县人民
政府
	4404
	非优先

	124 
	靖海湾大桥断面整治项目
	2026-2030
	（1）污水处理设施升级改造；（2）农村清污分流工程的查缺补漏；（3）河道生态修复；（4）底泥清疏，内源污染治理；（5）农村人居环境“五清”、河湖“三清三拆三整治”。
	惠来县人民
政府
	24256
	非优先

	125 
	安澜桥断面整治项目
	2026-2030
	（1）污水处理设施升级改造；（2）农村清污分流工程的查缺补漏；（3）河道生态修复；（4）底泥清疏，内源污染治理；（5）农村人居环境“五清”、河湖“三清三拆三整治”。
	惠来县人民
政府
	9166.65
	非优先

	126 
	惠来县城区雨污分流管道建设
工程
	2026-2030
	对现状主要市政道路下仍为合流管道或排水标准不足的市政管道进行雨污分流提标建设，总长度约10公里。
	惠来县人民
政府
	9000
	非优先

	127 
	惠来县中心城区老旧小区改造工程市政雨污水管道分流改造配套工程
	2025-2027
	惠来县城区老旧小区雨污分流改造及市政管网分流建设，包括站南路片区（含金怡苑、裕华花园、中裕花园、嘉裕小区、嘉怡苑、金鹏商住楼、东鹏商住楼、五金宿舍楼、惠来县日杂公司宿舍楼、糖专住宅楼，共10个老旧小区）、东湖新村片区（含东湖新村东区、东湖新村西区，共2个老旧小区）、蓬莱新村片区（含蓬莱新村一区、蓬莱新村二区、蓬莱新村三区、蓬莱新村四区、蓬莱新村五区，共5个老旧小区）、东河路片区（含惠来县果菜副食品公司宿舍楼、葵东商品楼，共2个老旧小区）、环城西路片区（含惠来县百货公司宿舍楼、商业局宿舍楼、文化宫综合楼、惠来县总工会宿舍楼，共4个老旧小区）、葵和大道南片区（含葵馨园、惠来县食品总公司惠城公司宿舍楼，共2个老旧小区）、环城东路片区（含惠来县农业局住宅楼、惠来县科委职工宿舍楼、惠来县酿酒厂宿舍楼（蓬发园），共3个老旧小区）、铺仔头片区（含县委宿舍（5栋、6栋、7栋）、蓬禄园，共2个老旧小区）、新兴街片区（含新兴街一区、新兴街二区、新兴街三区、新兴街四区，共4个老旧小区）、蓬馨园、华强花园、金丰花园、葵阳花园商住楼、祚通学校宿舍楼、惠来县文昌花园、惠来县农机一厂。
	惠来县人民
政府
	3500
	非优先

	128 
	揭阳滨海新区城乡融合基础设施建设工程项目
（污水）
	2026-2027
	新建污水管道6.6公里
	惠来县人民
政府
	2000
	非优先

	129 
	惠来县华湖镇水体提升整治
补短板项目
	2026-2027
	①官路村新建DN300~DN500污水管，总长度约526米；对官路村东侧支流进行清淤疏浚，长度约200米。②华陇村新建DN400~DN500污水管，总长度约1170米；对镇北溪干渠进行清淤疏浚，长度约970米，对镇北溪干渠进行整治，长度约590米。③溪洋村新建DN200~DN300污水管，总长度约415米；对溪洋村沟渠支流进行清淤工程，长度约330米。
	惠来县人民
政府
	1000
	非优先

	130 
	惠来县城区污水管网补短板工程
	2026-2027
	新建污水管网约10公里，河道内源污染治理约6公里。
	惠来县人民
政府
	9600
	非优先

	131 
	盐岭河过河污水泵站及配套污水管网建设项目
	2026-2028
	项目计划新建一个污水泵站，设计规模为2.5万立方米/天
	惠来县人民
政府
	5800
	非优先

	132 
	惠来县西石湖流域水生态系统
建设工程
	2026-2027
	对西石湖水流域进行修复，解决水生植物多样性不高、生境不够丰富等问题。恢复水面面积73万平方米，河滨带生态修复4.94万平方米，河心岛生态改造0.5万平方米，入侵有害植物清除1.2万平方米，水体生态系统构建1.0万平方米；新建生态护岸总长约19.21公里。
	惠来县人民
政府
	49800
	非优先

	133 
	惠来县饮用水源地规范化建设
	2026-2030
	镇北水库、葫芦潭水库、古杭水库等水源地进行规范化达标建设，布置隔离和警示设施
	惠来县人民
政府
	30000
	优先

	134 
	惠来县龙江河水环境综合整治
提升工程
	2026-2030
	工程建设范围包括龙江河惠来段及支流河道约94公里，主要建设内容为：碧道建设、河道疏浚、龙江河截污治理、堤防达标建设、新建生态护岸、慢行步道、临江栈道、建设生态湿地公园和水质提升工程等，工程计划总投资约94000万元。
	惠来县人民
政府
	94000
	优先

	135 
	惠来县19个自然村农村生活污水治理改造提升
项目
	2026-2027
	通过完善19个自然村农村生活污水管网系统（建设或修复管网）、优化治理模式等措施提升自然村周边水质。
	惠来县人民
政府
	1191
	非优先

	136 
	惠来县城污水处理厂四期及配套管网工程
	2026-2028
	新建惠来县城污水处理厂四期工程，设计污水处理规模3.0万吨/天，回用水规模3.0万吨/天，配套建设DN400～DN1500污水管网总长度约18.7公里。
	惠来县人民
政府
	40500
	非优先

	137 
	惠来县临港产业园化工新材料工业区配套生活污水收集及处理
工程
	2026-2030
	惠来县临港产业园化工新材料工业区配套生活污水收集及处理工程位于临港产业园化工新材料工业区内，项目包含园区污水管网增补约758米、日处理量450吨的污水处理站一座、新建配套180米长的入厂区道路及水电。
	惠来临港产业园管委会
	714.75
	非优先


（6） 美丽海湾重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目2个，总投资49377万元，“十五五”期间计划投资49377万元

	1
	揭阳市海洋生态修复项目
	2026-2028
	对榕城区、惠来县部分区域存在砂滩受侵蚀、河口生态退化等问题，开展海洋生态保护修复工作，主要内容包括：拆除围海养殖约120公顷、疏通纳潮通道90公顷、修复湿地植被40公顷、种植红树林15公顷、修复砂质岸线3450米、恢复生态缓冲带20公顷。
	市自然资源局、惠来县人民政府、榕城区人民政府
	47177
	优先

	2
	揭阳大南海石化工业区低浓度污水管网系统工程
	2026-2028
	规划建设低浓度污水收集管网系统工程（一期），项目计划总投资约2200万元，管道总长约11公里。项目一次性报批，分两个阶段建设，一阶段建设低浓度污水收集管道从污水处理厂至粤电热电联产项目，管道长度约6公里；二阶段从从污水处理厂至龙江河东岸，管道长度约5公里。
	大南海石化
工业区管委会
	2200
	优先


（7） 美丽净土重点工程
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目22个，总投资627648.94万元、“十五五”期间计划投资627648.94万元

	1 
	危险废物“五即”信息化监管体系建设项目
	2026
	开展揭阳市危险废物全过程信息化监管体系建设，运用物联网等先进信息技术，赋能危险废物“五即”信息化监管体系，采用电子地磅、电子标签、视频监控等集成智能监控手段，2026年推动68家危险废物产生单位实现危险废物“五即”规范化建设和“一码贯通”全过程信息化环境管理，达成重点单位信息化监管覆盖率100%，进一步提升我市危险废物全过程信息化管理水平。
	市生态环境局、各县（市、区）人民政府
（管委会）
	54.00
	优先

	2 
	揭阳市“十五五”地下水国考点位周边污染源调查及水质达标保障项目
	2026
	以揭阳市2个“十五五”地下水国考点位（1个区域监控点位、1个环境风险监控点）所在水文地质单元或3-4公里范围内，拟开展周边污染源调查及水质达标保障工作，通过构建国考点位周边污染源清单，结合行政区边界，合理确定达标/保持方案编制的工作范围，开展周边环境状况调查，采集16件地下水样品进行检测分析，制定“十五五”地下水国考点位水质保持方案，保障考核点位水质达标，编制完成2份项目成果。
	市生态环境局、各县（市、区）人民政府
（管委会）
	30.00
	优先

	3 
	揭阳市市区垃圾处理场地下水环境状况详细调查与风险评估项目
	2026
	开展揭阳市市区垃圾处理场地下水环境状况详细调查与风险评估工作，通过新建33口地下水长期监测井，采集地下水样品、渗滤液样品及土壤样品等共计163件进行检测分析，查清潜在地下水污染分布和扩散情况，明确污染源与污染物特征，评估地下水与相关环境介质之间的关联特征，为后续系统性地下水污染风险管控、修复方案提供支撑，完成2份成果报告。
	市生态环境局、揭东区人民政府
	257.25
	优先

	4 
	揭阳市2026年度“双源”调查类地下水监测井跟踪维护管理与监测项目
	2026
	对69口地下水监测井开展资料补充收集、现场排查、监测井维护，完善“一井一档”，同时共采集138个地下水样品进行检测分析，有针对性的提出地下水环境管理对策及建议，保障地下水水资源环境质量安全。
	市生态环境局、各县（市、区）人民政府
（管委会）
	62.00
	优先

	5 
	揭阳市典型行业新污染物协同治理
示范项目
	2027-2029
	结合揭阳市产业发展特征，开展废塑料资源化利用等典型行业新污染物筛查识别与治理示范，开展典型行业多环境介质优控新污染物筛查识别和风险评估,研发典型行业生产全生命周期新污染物与常规污染物协同控制技术，形成行业新污染物协同治理技术与工程示范，为揭阳市“十五五”新污染物协同治理与环境风险防控体系建设提供治理示范。
	市生态环境局、各县（市、区）人民政府
（管委会）
	600
	优先

	6 
	揭阳市区餐厨垃圾处理中心（一期）
	2026-2027
	为揭阳市区餐厨垃圾收集、转运及处理一体化建设工程，包括餐厨垃圾收运、处理系统、生产辅助设施、厂内供电、给排水、道路、绿化、除臭、自动化控制及网络通讯等，设计日处理餐厨垃圾200吨并预留远期用地。
	市城管执法局
	10635.99
	优先

	7 
	揭阳市农用地土壤污染源头防控项目
	2027-2030
	针对揭阳市农用地土壤重金属污染溯源工作发现的现存污染源，采取工程技术或管理措施，开展污染源头防控或整治工作，通过污染源头消减或污染途径阻断，保护农用地土壤环境质量，支撑粮食安全和食品安全考核达标，保障居民“吃的安心”。
	市生态环境局、市自然资源局、市水利局、市农业农村局、各县（市、区）人民政府（管委会）
	20000
	优先

	8 
	广东美之达新材料科技有限公司年处理3.5万吨废旧锂电池综合回收利用生产线新建项目
	2025-2027
	项目征地面积60亩，主要建设废旧锂离子动力电池与废旧电镀ABS塑料综合回收利用基地与先进的固体废物再生研究院。
	揭东区人民政府
	13000
	非优先

	9 
	揭阳市主城区生活垃圾低值可回收物资源化利用项目
	2026-2028
	项目为低值可回收物资源化利用行业，拟征地80亩，主要是利用分拣技术对生活垃圾中低值废塑料进行分拣处理，并配套相应的臭气处理工艺。
	揭东区人民政府
	30000
	非优先

	10 
	广东远坤环保科技有限公司工业固废和城市固废资源综合利用项目
	2025-2028
	项目征地面积30亩，主要建设检测中心、生产厂房、基础配套设施、分选、加工及生产设备等。
	揭东区人民政府
	5500
	非优先

	11 
	广东聚晟环境科技有限公司工业危险固体废物综合利用项目
	2026-2028
	项目征地面积120亩，主要配套服务于金属生态城内企业及揭阳市内产废企业，能有效解决危险废物处置。
	揭东区人民政府
	50000
	优先

	12 
	广东广业投资集团有限公司垃圾焚烧飞灰资源化技术联合中试项目
	2026-2027
	中试试验线建设有飞灰“水洗+烘干+低温热解+水处理+蒸发结晶分盐”全流程技术工艺设备，处置量≥4吨/天，地点设置在投资集团下属普宁垃圾焚烧一二期项目厂内，配套厂内现有烟气处理处置设施。处理后飞灰氯含量、重金属含量、二噁英含量均能满足《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）（HJ1134-2020）》国家标准，用于替代天然砂石、黏土等建材原料。
	普宁市人民政府
	660
	非优先

	13 
	普宁市循环经济
生态园
	2023.03-2027.06
	项目选址在高埔镇音山径林场，占地面积约491亩。项目投产后将处理我市的建筑垃圾3500吨/日、市政污泥1000吨/日、工业污泥400吨/日，河道淤泥1500吨/日、飞灰填埋120吨/日、餐厨垃圾200吨/日、园林绿化垃圾50吨/日、大件废旧家具5吨/日。
	普宁市人民政府
	198000
	优先

	14 
	广东美江低碳循环经济环境园
	2026-2029
	主要建设厂房、办公楼、宿舍楼及配套设施。低碳循环再利用项目包括：区域性废旧汽车（规模300辆/日）、废旧电器电子产品（规模50万台/年）、废旧橡胶（规模10万吨/年）、废旧电池（规模6.2万吨/年）、废塑料（规模30吨/日）、光伏板风电废旧设备（规模1.5万吨/年）等资源循环再利用基地建设；畜禽养殖废弃物处理和资源化利用——畜禽粪污能源化利用、病死畜禽无害化处理（规模250吨/日）；建筑垃圾资源化回收利用，建设预拌沥青混凝土生产线（生产规模600吨/小时）。
	普宁市人民政府
	180000
	优先

	15 
	普宁市云落垃圾处理场地下水环境状况详细调查与风险评估项目
	2028
	开展普宁市云落垃圾处理场地下水环境状况详细调查与风险评估工作，通过采集地下水样品、渗滤液样品及土壤样品进行检测分析，查清潜在地下水污染分布和扩散情况，明确污染源与污染物特征，评估地下水与相关环境介质之间的关联特征，为后续系统性地下水污染风险管控、修复方案提供支撑，完成2份成果报告。
	市生态环境局
普宁分局
	245
	非优先

	16 
	普侨镇建筑施工废弃物和污泥处理循环利用二期项目
	2027-2030
	主要设备为装载机、洗砂机、细砂提取机、压滤机、粉碎机、筛料机、搅拌机、挤出机、电能窑车机等；项目占地面积183.29亩。
	普宁市普侨镇人民政府
	30000
	优先

	17 
	揭西县生活垃圾低值可回收物利用项目
	2026-2027
	本项目拟对揭西县生活垃圾进行分选，拟建设2条生活垃圾分选线，单线处理能力为30吨/小时，分选线包含撕碎、磁选、筛分、风选、除杂等工艺，并配套相应的渗滤液处理和臭气处理设施。
	揭西县人民政府
	8500
	非优先

	18 
	惠来县生活垃圾综合转运处理中心
（南区）
	2026-2028
	本项目建设生活垃圾综合转运处理中心生产链、办公楼等配套设备，解决县城南区生活垃圾转运，大件垃圾、园林垃圾处理，再生资源生产回收链。
	惠来县人民政府
	18000
	非优先

	19 
	惠来县建筑废弃物资源综合利用（惠城）处置中心项目
	2026-2027
	总建设规模为日建筑垃圾处理量4000吨，分两期建设，一期处理能力3000吨/日，二期处理能力1000吨/日。项目建成后主要服务于惠来县中部片区（主要服务范围：惠城镇、神泉镇、东陇镇、华湖镇、隆江镇、粤东新城）的建筑工程垃圾处理。
	惠来县人民政府
	9437.7
	优先

	20 
	揭阳东江国业环保科技有限公司危废资源化利用项目
	2026-2028
	1. 危废有机固废无氧裂解制油项目：设计并建设年处理2万吨的有机固废工业化裂解装置，生产裂解油约6000吨。该项目对接石化区大量产生的废浮渣、油泥、废塑料等有机固废，采用连续式无氧低温裂解技术，将其从“负担”转化为“城市油田”，是实现油品资源循环、降低园区碳排放的关键一环。该技术具有能耗低、二次污染小、油品收率高等优点。核心在于对裂解产物的高效分离与精制，确保燃料油品质达到国家标准。

2. 废盐资源化利用项目：建设年处理2万吨的废盐资源化工厂，采用“低温消解+多级膜分离+三效蒸发结晶”的组合工艺，彻底去除废盐中的有机物（TOC）和重金属杂质，使盐产品达到《工业盐》（GB/T 5462）标准，或满足离子膜烧碱原料盐的质量要求，解决制约石化、农药、医药等行业发展的“废盐”痛点和刚性填埋场库容压力，将废盐“变废为宝”，实现钠、氯元素的循环，是融入石化区“氯碱-环氧”产业链的绝佳切入点。

3. 废酸资源化利用项目：建设年处理2万吨废酸资源化项目，采用膜渗析技术对揭阳地区产生的废酸进行资源化回收利用，为揭阳及周边客户降低处置成本。

4. 特定行业（硫铵液）资源化利用项目：瞄准周边特定产业(如吉化ABS生产过程中产生的硫铵液)产生的高浓度、高价值废水，针对该类废水中富含硫酸铵，采用“湿式催化氧化+吸附脱色+蒸发结晶”等组合分离提纯技术，实现高纯度硫酸铵化学品的回收。通过资源回收，大幅降低客户的废水处理成本和原材料成本，建立深度绑定的客户关系。该项目预计处理树脂废水1万吨/年。
	大南海石化
工业区管委会
	10000
	非优先

	21 
	揭阳大南海石化工业区一般工业固废处理一期项目
	2026-2027
	建设7.5万吨/年含盐废水资源化装置、10万吨/年废盐电解装置。
	大南海石化
工业区管委会
	37667
	非优先

	22 
	炉渣钢渣资源化利用项目
	2026-2027
	项目总用地面积13329.06平方米，建筑面积约15508.00平方米(建筑面积最终以规划审批为准)。主要建设炉渣协同钢渣及建筑垃圾综合资源化利用处置生产车间、综合办公生活楼及其它附属设施等。
	揭阳高新区
管委会
	5000
	非优先


（8） 美丽生态重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目15个，总投资347308.52万元，“十五五”期间计划投资347308.52万元

	1 
	西部山区环境综合治理工程
	2021-2035
	主要包括揭西县、普宁市地质灾害治理项目；揭西县、普宁市林分优化及森林抚育改造项目；西部大北山、南阳山山地丘陵水土流失防治项目；揭西县榕江平原土壤保持和水质维护项目。
	市自然资源局、市林业局、揭西县人民政府、普宁市人民政府
	1898.30
	优先

	2 
	黄岐山森林公园建设及生物多样性保护工程
	2021-2027
	主要包括黄岐山生物多样性保护项目；黄岐山地质灾害治理项目。
	市林业局、市自然资源局、榕城区人民政府
	3178.50
	优先

	3 
	大南山城市森林绿地保护修复工程
	2021-2035
	主要包括大南山林相改造项目；大南山生物多样性保护项目；普宁市中西部南阳山及大南山水源涵养和生态维护项目。
	市林业局、市水利局
	1047.30
	优先

	4 
	莲花山生物多样性保护与恢复工程
	2021-2035
	揭东区北部山地丘陵区坡地水土流失预防保护项目；莲花山脉栖息地保护恢复项目；揭西县、揭东区地质灾害治理项目。
	市水利局、市自然资源局、揭东区人民政府、揭西县人民政府
	8531.60
	优先

	5 
	广东省揭阳市黄岐山森林公园建设项目
	2025-2027
	主要建设内容为生态资源保护修复、游览设施建设、智慧园区建设、基础设施建设四大部分。其中：
1.生态资源保护修复。主要包括开展区域内森林林相改造提升以及退化湿地生态系统修复、森林资源保护等。
2.游览设施建设。主要包括森林步道、文化设施修缮、新建文化设施三部分。
3.智慧园区建设。主要包括新能源电力设施和智慧园区管理平台系统。
4.基础设施建设。主要包括黄岐山森林公园内道路交通、给排水等基础设施建设。
	市林业局
	19000
	优先

	6 
	广东(揭阳)植物园—粤东特色植物园
建设
	2026-2030
	广东(揭阳)植物园是以揭阳市林业局属1515亩国有林地为立地条件，通过体现粤东特色，规划建设10个专类植物园，包括：粤东特色植物园，中草药园，山榄园，盆景园，山茶园，紫薇园，木本花卉园，青冈园，橄榄园，珍贵树木园。按计划和资金逐步推进建设，把粤东特色植物园建设作为先期打造，以此加快粤东植物收集与保育进程。
	市林业局
	12000
	优先

	7 
	榕江流域生态保护修复工程
	2021-2035
	主要包括榕江流域综合治理项目；枫江流域综合治理项目；榕江流域生态防护带建设项目；榕城区中东部榕江水土流失防治项目。
	榕城区人民政府、揭东区人民政府、普宁市人民政府、揭西县人民政府
	112190.00
	非优先

	8 
	桑浦山城市森林绿地保护修复工程
	2021-2035
	主要包括桑浦山林相改造项目；桑浦山生物多样性保护项目。
	榕城区人民政府
	1024.00
	非优先

	9 
	揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪声敏感区（砲台镇部分）治理工程
	2026-2028
	主要对揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪声敏感区涉及砲台镇部分的民宅、学校等实施环保降噪整治。包括2所学校噪声治理工程及3个经联社（共1361户）民宅噪声治理工程。
	榕城区砲台镇
人民政府
	16715
	优先

	10 
	练江流域生态保护修复工程
	2021-2035
	主要包括练江流域水环境综合治理项目；练江流域林分优化及森林抚育提升项目；普宁市练江整治乡村振兴建设项目；普宁市练江流域海仔洋水质巩固提升工程；普宁市练江平原水土流失防治项目。
	普宁市人民政府
	33583.70
	非优先

	11 
	榕江中游农田综合整治工程
	2023-2028
	主要包括棉湖镇农业生产配套建设项目；棉湖镇农用地整理项目；棉湖镇林分优化及森林抚育提升工程。
	揭西县人民政府
	61658.92
	非优先

	12 
	揭西县森林质量精准提升工程
	2026-2030
	实施森林质量精准提升工程，面积8.8万亩，其中：人工造林面积0.3万亩、退化林修复面积3.5万亩、中幼林抚育面积5万亩
	揭西县人民政府
	5600
	非优先

	13 
	神泉湾海岸带修复工程
	2021-2027
	主要包括龙江河赤吟水闸修建项目。
	惠来县人民政府
	46888.00
	非优先

	14 
	龙江流域生态保护修复工程
	2021-2035
	主要包括惠来县南部龙江及沿海平原水土流失防治项目
	惠来县人民政府
	/
	非优先

	15 
	龙江中游农田综合整治工程
	2021-2028
	主要包括隆江镇美丽河道建设项目；隆江镇耕地集中整治区建设项目；隆江镇乡村风貌提升项目。
	惠来县人民政府
	23993.20
	非优先


（9） 美丽建设能力保障重点项目
	序号
	项目名称
	时间期限
	建设内容
	责任单位
	预计投资（万元）
	类别

	项目9个，总投资40445.22万元

	1 
	揭阳市生态环境监管执法效能提升技术支撑和执法装备能力建设项目
	2026
	通过开展为期3天的执法大练兵技能竞赛，开展重点行业或领域现场实战练兵企业20家，加强生态环境执法队伍专业化建设；并采购一批执法装备，弥补日常排查监测和应急监测的不足。
	市生态环境局
	80.00
	优先

	2 
	揭阳核电场外
核应急保障
	2026-2030
	构建"组织完善、装备精练、响应迅速、保障有力"的场外核应急保障体系，形成覆盖监测预警、指挥决策、救援处置、公众防护全流程的现代化核应急能力，满足核电投产运行的安全保障需求。

1.监测预警网络建设：新建5个辐射环境自动监测站，配备1台移动监测车及便携设备，建设实时数据平台。

2.决策指挥体系建设：开发核事故后果评价与决策支持系统，建设升级市级核应急指挥中心，配备抗干扰应急通讯专网。

3.应急救援能力建设：组建50-80人专业救援队伍，建设区域性核应急物资储备中心，储备防护服、碘片等专用物资。

4.公众防护体系建设：制定人员撤离安置方案，确定应急避难场所，提升定点医院放射性伤病员救治能力。

5.公众沟通机制建设：开展常态化核安全科普，建设应急信息快速发布渠道，建立五年一次的综合性应急演习机制。
	市生态环境局、市应急管理局、惠来县人民政府
	30000.00
	优先

	3 
	生态环境大数据中心建设项目
	2026-2030
	在智慧环保门户的基础上，构建全市统一的生态环境数据资源中心，实现水、气、土、声、固废、污染源等全要素数据的“全面汇聚、整合治理、集中管理”；打造一个集AI算法、可视化的生态环境大数据分析与决策支持平台；围绕环境质量改善、污染源监管、环境风险预警、综合决策支持等核心业务，开发若干实用、好用的智能化应用场景，逐步提升环境管理的精准化、智能化水平；完善污染源监控中心建设，升级改造监控中心软硬件环境。
	市生态环境局
	800.00
	优先

	4 
	生态环境监测和生态环境监测网建设运维服务项目
	2026-2030
	开展生态环境质量和污染源监管监测等工作；为国控地表水、空气质量监测站的维修、站房设备设施更新、电力供应、网络通讯、安全保障等日常运行提供基础保障工作。做好榕江南河水质安全预警监测中心运维保障和升级改造工作。
	市生态环境局
	1500.00
	优先

	5 
	揭阳市市属生态环境监测站监测能力提升项目
	2026-2027
	根据《市属生态环境监测机构能力建设评估体系》中的B、C级标准，为各市属监测站购置一批环境监测设备，对实验室配套设施进行升级改造。
	市生态环境局
	2100.00
	优先

	6 
	揭阳市生态环境局应急能力提升项目
	2026-2030
	为进一步提升生态环境部门突发环境事件应急能力，优化应急物资储备。参照《地方生态环境部门重点应急装备配备指导清单》，配备满足突发环境事件应急指挥、应急监测、应急交通、个人防护需要的应急装备。包括车载ICP-MS、便携式GC-MS、便携式测油仪、便携式重金属测定仪、便携式多种气体检测仪、手持式光离子化检测仪(PID)、便携式氢火焰离子化检测仪（FID）、便携式流速测量仪、个人防护包、易燃易爆气体报警装置、有毒有害气体检测报警装置、便携式氧气检测装置
	市生态环境局
	1800
	优先

	7 
	揭阳市生态环境智慧执法监管能力提升建设项目
	2026-2030
	通过实施生态环境智慧执法能力提升监管项目，采购一批执法装备设备，按照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）》补齐装备短板弱项，强化生态环境执法装备现代化建设，全面提升我市生态环境监管执法现代化水平；加强重点排污单位污染源自动监控建设投入，实施全天候、无盲区精准监管，提升精细化、智慧化监管水平。
	市生态环境局
	3700
	优先

	8 
	2026年普宁市水环境质量提升与生态环境保护督察执法技术支撑项目
	2026-2027
	水生态环境管理能力建设类项目，主要内容包括水环境综合治理技术支撑、生态环境保护督察技术支撑、生态环境监管执法技术支撑。
	市生态环境局
普宁分局
	300.00
	非优先

	9 
	普宁市环境应急能力建设项目
	2026-2028
	1、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估；聘请第三方专业技术单位，对现行的《普宁市突发环境事件应急预案》及《揭阳市生态环境局普宁分局突发环境事件应急预案》进行系统性修订。2、聘请第三方专业技术单位，根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐办法》、《集中式饮用水水源地环境保护指南（试行）》，同时结合《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》开展《普宁市县级饮用水源地（汤坑水库、白沙溪水库、三坑水库、榕江乌石拦河闸）突发环境事件应急预案》修订工作。3、根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）第十二条“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估；聘请第三方专业技术单位，对现行的《普宁市生态环境应急监测预案》进行系统性修订。4、聘请第三方专业技术单位，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》对突发环境事件应急预案进行演练工作，着力提升普宁市生态环境管理体系和能力，全力推进现代化建设进程，进一步完善突发环境事件应急综合处置能力和强化区域联动机制。
	市生态环境局
普宁分局
	165.22
	非优先


注：优先项目是指从项目必要性、成熟度考虑，包括“十四五”延续项目、上级及市级规划明确的重点工程和优先措施、保障区域唯一性项目、针对突出问题精准施策项目等；其余为非优先项目。
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